{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["废气排放","废水排放"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":70,"n_cols":29,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废气排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废气生产负荷","废气流量","废气温度","废气湿度","废气含氧量","废气流速","监测项目名称","项目监测日期","废气实测结果","废气折算结果","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2024","05","20","新余市","渝水区","新余创宇工贸有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,原料燃烧破碎及制备成型","75","41408","44.1","8.1","18.5","2","颗粒物","2024-05-20","18.2","21.6","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","05","20","新余市","渝水区","新余创宇工贸有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","75","41408","44.1","8.1","18.5","2","二氧化硫","2024-05-20","81","97","mg/m3","150","","是","否",""]
["2024","05","20","新余市","渝水区","新余创宇工贸有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","75","31026","43.9","8.1","18.6","1.6","氟化物","2024-05-20","1.32","1.68","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","05","20","新余市","渝水区","新余创宇工贸有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","75","41408","44.1","8.1","18.5","2","氮氧化物","2024-05-20","35","42","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","05","23","新余市","渝水区","新余淳源新型环保建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","废气监测点2(DA002)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","331864","49.6","9.9","17.9","6.3","氮氧化物","2024-05-23","45","44","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","05","23","新余市","渝水区","新余淳源新型环保建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","废气监测点2(DA002)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","331864","49.6","9.9","17.9","6.3","二氧化硫","2024-05-23","90","89","mg/m3","150","","是","否",""]
["2024","05","23","新余市","渝水区","新余淳源新型环保建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","废气监测点2(DA002)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","331864","49.6","9.9","17.9","6.3","颗粒物","2024-05-23","14.5","14.4","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","05","23","新余市","渝水区","新余淳源新型环保建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","废气监测点2(DA002)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","336741","50","9.9","17.9","6.4","氟化物","2024-05-23","1.05","1.04","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","05","22","新余市","渝水区","新余市福瑞建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","84627","39.2","6.72","19.4","2.6","氮氧化物","2024-05-22","18","35","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","05","22","新余市","渝水区","新余市福瑞建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","84627","39.2","6.72","19.4","2.6","颗粒物","2024-05-22","12.8","24.6","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","05","22","新余市","渝水区","新余市福瑞建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","90175","38.9","6.72","19.4","2.7","氟化物","2024-05-22","0.36","0.70","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","05","22","新余市","渝水区","新余市福瑞建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","84627","39.2","6.72","19.4","2.6","二氧化硫","2024-05-22","45","87","mg/m3","150","","是","否",""]
["2024","05","21","新余市","渝水区","新余市何家环保建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","60","91287","45.9","7.8","20","4.6","氟化物","2024-05-21","0.44","1.31","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","05","21","新余市","渝水区","新余市何家环保建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","60","92209","46.5","7.8","20","4.6","二氧化硫","2024-05-21","26","76","mg/m3","150","","是","否",""]
["2024","05","21","新余市","渝水区","新余市何家环保建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","60","92209","46.5","7.8","20","4.6","氮氧化物","2024-05-21","10","30","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","05","21","新余市","渝水区","新余市何家环保建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","60","92209","46.5","7.8","20","4.6","颗粒物","2024-05-21","7.5","21.8","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","05","22","新余市","渝水区","新余市林鸿建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","焙烧窑废气排放口(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","88631","38.6","4.7","19.8","5.6","氟化物","2024-05-22","0.97","2.44","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","05","22","新余市","渝水区","新余市林鸿建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","焙烧窑废气排放口(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","88657","38.7","4.7","19.9","5.6","二氧化硫","2024-05-22","50","132","mg/m3","150","","是","否",""]
["2024","05","22","新余市","渝水区","新余市林鸿建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","焙烧窑废气排放口(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","88657","38.7","4.7","19.9","5.6","氮氧化物","2024-05-22","9","24","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","05","22","新余市","渝水区","新余市林鸿建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","焙烧窑废气排放口(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","88657","38.7","4.7","19.9","5.6","颗粒物","2024-05-22","9.9","26.2","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","05","23","新余市","渝水区","新余市鑫远建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","70","62370","44.5","7.61","19.1","9.7","氮氧化物","2024-05-23","28","47","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","05","23","新余市","渝水区","新余市鑫远建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","70","62763","44.9","7.61","19","9.8","氟化物","2024-05-23","1.49","2.27","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","05","23","新余市","渝水区","新余市鑫远建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","70","62370","44.5","7.61","19.1","9.7","二氧化硫","2024-05-23","72","120","mg/m3","150","","是","否",""]
["2024","05","23","新余市","渝水区","新余市鑫远建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","70","62370","44.5","7.61","19.1","9.7","颗粒物","2024-05-23","1.5","2.5","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","3号炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","40059","136","29.3","9.22","16","一氧化碳","2024-05-16","<3","<3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","3号炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","94","40059","136","29.3","9.22","16","汞及其化合物","2024-05-16","0.00271","0.00229","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","1号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","94","117835","139","23.4","12.62","20.1","镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）","2024-05-16","0.00121","0.00144","mg/m3","0.1","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","1号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","94","117835","139","23.4","12.62","20.1","汞及其化合物","2024-05-16","0.00552","0.00659","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","1号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","94","117835","139","23.4","12.62","20.1","锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","2024-05-16","0.0226","0.0270","mg/m3","1.0","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","2号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","94","50550","133","23.6","11.65","20.2","镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）","2024-05-16","0.0000573","0.0000615","mg/m3","0.1","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","2号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","50550","133","23.6","11.65","20.2","二氧化硫","2024-05-16","92.9","97.7","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","2号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","94","50550","133","23.6","11.65","20.2","汞及其化合物","2024-05-16","0.00291","0.00314","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","2号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","50550","133","23.6","11.65","20.2","氮氧化物","2024-05-16","129","139","mg/m3","300","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","1号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表1）生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标","94","","","","","","焚烧炉渣热灼减率","2024-05-16","2.7","2.7","%","5","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","1号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","117835","139","23.4","12.62","20.1","氮氧化物","2024-05-16","127.1","152","mg/m3","300","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","1号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","117835","139","23.4","12.62","20.1","一氧化碳","2024-05-16","<3","<3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","2号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","53150","133","24.9","10.9","21.2","颗粒物","2024-05-16","4.1","4.1","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","3号炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","40059","136","29.3","9.22","16","氯化氢","2024-05-16","5.67","4.82","mg/m3","60","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","3号炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表1）生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标","94","","","","","","焚烧炉渣热灼减率","2024-05-16","3.0","3.0","%","5","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","1号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","113677","139","24.5","12.55","19.7","颗粒物","2024-05-16","6.7","7.9","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","2号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","50550","133","23.6","11.65","20.2","一氧化碳","2024-05-16","<3","<3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","2号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","94","50550","133","23.6","11.65","20.2","锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","2024-05-16","0.00584","0.00627","mg/m3","1.0","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","3号炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","94","40059","136","29.3","9.22","16","锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","2024-05-16","0.0471","0.0400","mg/m3","1.0","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","3号炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","94","40059","136","29.3","9.22","16","镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）","2024-05-16","0.000339","0.000287","mg/m3","0.1","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","3号炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","40059","136","29.3","9.22","16","氮氧化物","2024-05-16","228.8","194","mg/m3","300","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","1号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","117835","139","23.4","12.62","20.1","氯化氢","2024-05-16","4.13","4.92","mg/m3","60","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","2号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","50550","133","23.6","11.65","20.2","氯化氢","2024-05-16","4.18","4.48","mg/m3","60","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","1号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","117835","139","23.4","12.62","20.1","二氧化硫","2024-05-16","8.6","10","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","2号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表1）生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标","94","","","","","","焚烧炉渣热灼减率","2024-05-16","3.4","3.4","%","5","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","3号炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","34129","136","26.3","9.61","13.6","颗粒物","2024-05-16","2.9","2.5","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","3号炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值","94","40059","136","29.3","9.22","16","二氧化硫","2024-05-16","96.9","82","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","05","21","新余市","渝水区","渝水区花鼓山新型环保建材厂","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","窑烟囱排放口001(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","58573","48","5","19.9","10.1","二氧化硫","2024-05-21","11","33","mg/m3","150","","是","否",""]
["2024","05","21","新余市","渝水区","渝水区花鼓山新型环保建材厂","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","窑烟囱排放口001(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","58573","48","5","19.9","10.1","颗粒物","2024-05-21","8.3","24.1","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","05","21","新余市","渝水区","渝水区花鼓山新型环保建材厂","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","窑烟囱排放口001(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","59455","48.5","5","19.9","10.2","氟化物","2024-05-21","0.57","1.61","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","05","21","新余市","渝水区","渝水区花鼓山新型环保建材厂","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","窑烟囱排放口001(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","58573","48","5","19.9","10.1","氮氧化物","2024-05-21","27","78","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","转型焙烧废气排口(DA001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,除重金属无机化合物工业、卤素及其化合物工业外","89.5","14885","120.17","31.9","13.2","4.5","氨（氨气）","2024-05-28","5.51","9.19","mg/m3","10","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","转型焙烧废气排口(DA001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,无机氟化合物工业","89.5","15183","127.4","32.5","13.2","4.6","氟化物","2024-05-28","2.22","3.7","mg/m3","6","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","酸化废气排口(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,无机氟化合物工业","89.5","3998","27.97","5.1","","5.7","氟化物","2024-05-28","0.59","0.59","mg/m3","6","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","酸化废气排口(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,硫化合物及硫酸盐工业,涉钡、锶重金属无机化合物工业","89.5","4257","28.13","5.1","","6.08","硫酸雾","2024-05-28","0.72","0.72","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","转型焙烧废气排口(DA001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物工业","89.5","14885","120.17","31.9","13.2","4.5","铊及其化合物（以铊计）","2024-05-28","0.0000750","0.000125","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","酸化废气排口(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,其他（二氧化硫）","89.5","4734","29.37","5.3","","6.79","二氧化硫","2024-05-28","<3","<3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","酸化废气排口(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","89.5","4734","29.37","5.3","","6.79","氮氧化物","2024-05-28","3","3","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","酸化废气排口(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","89.5","4734","29.37","5.3","","6.79","颗粒物","2024-05-28","1.9","1.9","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","新余丰源热能有限公司","工业企业","4430|热力生产和供应","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉","75","159357","49","12.5","10.49","4.4","林格曼黑度","2024-05-29","<1","<1","级","1","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","新余丰源热能有限公司","工业企业","4430|热力生产和供应","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉","75","159357","49","12.5","10.49","4.4","氮氧化物","2024-05-29","173.3","198","mg/m3","300","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","新余丰源热能有限公司","工业企业","4430|热力生产和供应","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉","75","159357","49","12.5","10.49","4.4","汞及其化合物","2024-05-29","0.00286","0.00327","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","新余丰源热能有限公司","工业企业","4430|热力生产和供应","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉","75","172791","49","12.5","10.49","4.7","颗粒物","2024-05-29","6.0","6.8","mg/m3","50","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","新余丰源热能有限公司","工业企业","4430|热力生产和供应","大气环境","废气监测点1(DA001)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃煤锅炉","75","159357","49","12.5","10.49","4.4","二氧化硫","2024-05-29","153.6","176","mg/m3","300","","是","否",""]

{"sheet":"废水排放","index":1,"n_rows":82,"n_cols":25,"rows_kept":82,"merged":[[0,0,0,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废水排放数据",null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷","废水流量","废水水温","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","28.95","0.022","23","总砷","2024-05-09","<0.0003","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","28.95","0.022","23","烷基汞","2024-05-09","<0.00001","mg/L","0","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","28.95","0.022","23","粪大肠菌群数","2024-05-09","216","个/L","10000","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","28.95","0.022","23","石油类","2024-05-09","<0.06","mg/L","3","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","28.95","0.022","23","pH值","2024-05-09","6.8","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","28.95","0.022","23","总铅","2024-05-09","0.00018","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","28.95","0.022","23","化学需氧量","2024-05-09","8","mg/L","60","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","28.95","0.022","23","六价铬","2024-05-09","<0.004","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","28.95","0.022","23","阴离子表面活性剂（LAS）","2024-05-09","0.07","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","28.95","0.022","23","五日生化需氧量（BOD5）","2024-05-09","0.8","mg/L","20","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","28.95","0.022","23","氨氮（NH3-N）","2024-05-09","0.300","mg/L","8;15","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","28.95","0.022","23","总镉","2024-05-09","<0.00005","mg/L","0.01","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","28.95","0.022","23","色度","2024-05-09","6","倍","30","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","28.95","0.022","23","动植物油","2024-05-09","<0.06","mg/L","3","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","28.95","0.022","23","悬浮物","2024-05-09","12","mg/L","20","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2006年1月1日后建设","28.95","0.022","23","总磷（以P计）","2024-05-09","0.09","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","28.95","0.022","23","总氮（以N计）","2024-05-09","2.38","mg/L","20","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","28.95","0.022","23","总铬","2024-05-09","0.006","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","05","09","新余市","渝水区","新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","28.95","0.022","23","总汞","2024-05-09","<0.00004","mg/L","0.001","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","52","","26","色度","2024-05-16","6","倍","40","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","52","","26","总汞","2024-05-16","<0.00004","mg/L","0.001","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","52","","26","悬浮物","2024-05-16","8","mg/L","30","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","52","","26","磷酸盐（以P计）","2024-05-16","<0.01","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准","52","","26","五日生化需氧量（BOD5）","2024-05-16","0.9","mg/L","20","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","52","","26","六价铬","2024-05-16","0.006","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准","52","","26","氨氮（NH3-N）","2024-05-16","0.442","mg/L","15","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","52","","26","总镉","2024-05-16","<0.00005","mg/L","0.01","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","52","","26","粪大肠菌群数","2024-05-16","415","个/L","10000","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","52","","26","总铬","2024-05-16","0.00974","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","52","","26","pH值","2024-05-16","6.8","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","52","","26","化学需氧量","2024-05-16","14","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","52","","26","总砷","2024-05-16","<0.0003","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","52","","26","总氮（以N计）","2024-05-16","3.94","mg/L","40","","是","否",""]
["2024","05","16","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,土壤污染监管","废水总排放口(DW001)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","52","","26","总铅","2024-05-16","0.00111","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","悬浮物","2024-05-31","8","mg/L","30","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","总铅","2024-05-31","0.00025","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","总铬","2024-05-31","0.008","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","总镉","2024-05-31","<0.00005","mg/L","0.01","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","化学需氧量","2024-05-31","28","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","粪大肠菌群数","2024-05-31","<10","个/L","10000","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","六价铬","2024-05-31","<0.004","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","氨氮（NH3-N）","2024-05-31","0.542","mg/L","25","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","总汞","2024-05-31","<0.00004","mg/L","0.001","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","总氮（以N计）","2024-05-31","24.8","mg/L","40","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","总磷（以P计）","2024-05-31","0.09","mg/L","3","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","总砷","2024-05-31","<0.0003","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","色度","2024-05-31","6","倍","40","","是","否",""]
["2024","05","31","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","工业企业","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(DW002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值","25","","26","五日生化需氧量（BOD5）","2024-05-31","0.8","mg/L","30","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","废水排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","89.5","","","悬浮物","2024-05-28","8","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","废水排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","89.5","","","石油类","2024-05-28","0.09","mg/L","6","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","废水排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","89.5","","","总磷（以P计）","2024-05-28","0.07","mg/L","2","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","废水排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","89.5","","","氟化物","2024-05-28","0.238","mg/L","6","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","废水排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准","89.5","","","动植物油","2024-05-28","<0.06","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","05","28","新余市","高新区","江西春鹏锂业有限责任公司","工业企业","2611|无机酸制造","水环境,大气环境","废水排口(DW001)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","89.5","","","总氮（以N计）","2024-05-28","1.58","mg/L","50","","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","44","","22","石油类","2024-05-13","<0.06","mg/L","6","","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准","44","","22","动植物油","2024-05-13","<0.06","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","44","","22","氟化物","2024-05-13","0.399","mg/L","6","","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","44","","22","氰化物（总氰化合物）","2024-05-13","<0.001","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","车间排口(DW001)","","","","","","","总锑","2024-05-13","<0.00015","mg/L","","","否","",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","44","","22","悬浮物","2024-05-13","12","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","44","","22","氨氮（NH3-N）","2024-05-13","0.407","mg/L","35","","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","44","","22","五日生化需氧量（BOD5）","2024-05-13","0.7","mg/L","250","","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","车间排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总铊","2024-05-13","0.00008","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","44","","22","总氮（以N计）","2024-05-13","1.38","mg/L","50","","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","44","","22","总磷（以P计）","2024-05-13","0.11","mg/L","2","","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","44","","22","pH值","2024-05-13","8.0","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","44","","22","化学需氧量","2024-05-13","8","mg/L","200","","是","否",""]
["2024","05","13","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","44","","22","硫化物","2024-05-13","<0.005","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","江西三石有色金属有限公司","工业企业","3239|其他稀有金属冶炼","水环境","厂区废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,二级标准","7.25","","","总锌","2024-05-29","0.0175","mg/L","5","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","江西三石有色金属有限公司","工业企业","3239|其他稀有金属冶炼","水环境","厂区废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","7.25","","","总铬","2024-05-29","0.014","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","江西三石有色金属有限公司","工业企业","3239|其他稀有金属冶炼","水环境","厂区废水总排口(DW001)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","7.25","","","总磷（以P计）","2024-05-29","0.19","mg/L","7","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","江西三石有色金属有限公司","工业企业","3239|其他稀有金属冶炼","水环境","厂区废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","7.25","","","总α放射性","2024-05-29","<0.043","Bq/L","1","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","江西三石有色金属有限公司","工业企业","3239|其他稀有金属冶炼","水环境","厂区废水总排口(DW001)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","7.25","","","悬浮物","2024-05-29","10","mg/L","300","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","江西三石有色金属有限公司","工业企业","3239|其他稀有金属冶炼","水环境","厂区废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","7.25","","","总β放射性","2024-05-29","3.21","Bq/L","10","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","江西三石有色金属有限公司","工业企业","3239|其他稀有金属冶炼","水环境","厂区废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","7.25","","","六价铬","2024-05-29","<0.004","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","江西三石有色金属有限公司","工业企业","3239|其他稀有金属冶炼","水环境","厂区废水总排口(DW001)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","7.25","","","五日生化需氧量（BOD5）","2024-05-29","5.1","mg/L","250","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","江西三石有色金属有限公司","工业企业","3239|其他稀有金属冶炼","水环境","厂区废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","7.25","","","总镍","2024-05-29","<0.00006","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","江西三石有色金属有限公司","工业企业","3239|其他稀有金属冶炼","水环境","厂区废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准","7.25","","","总铜","2024-05-29","0.0023","mg/L","2","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","江西三石有色金属有限公司","工业企业","3239|其他稀有金属冶炼","水环境","厂区废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,二级标准","7.25","","","氟化物","2024-05-29","3.69","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","05","29","新余市","高新区","江西三石有色金属有限公司","工业企业","3239|其他稀有金属冶炼","水环境","厂区废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","7.25","","","石油类","2024-05-29","<0.06","mg/L","5","","是","否",""]