{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["废气排放","废水排放"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":62,"n_cols":29,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废气排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废气生产负荷","废气流量","废气温度","废气湿度","废气含氧量","废气流速","监测项目名称","项目监测日期","废气实测结果","废气折算结果","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2024","10","22","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","锅炉废气排放口(DA006)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱排放口,燃气锅炉","50","3195","49.7","6.6","5.7","5.8","林格曼黑度","2024-10-22","<1","<1","mg/m3","1","","是","否",""]
["2024","10","22","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","锅炉废气排放口(DA006)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉","50","3195","49.7","6.6","5.7","5.8","颗粒物","2024-10-22","5.6","6.4","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","10","22","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","锅炉废气排放口(DA006)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉","50","3195","49.7","6.6","5.7","5.8","氮氧化物","2024-10-22","52","59","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","10","22","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","锅炉废气排放口(DA006)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉","50","3195","49.7","6.6","5.7","5.8","二氧化硫","2024-10-22","<3","<3","mg/m3","50","","是","否",""]
["2024","10","18","新余市","渝水区","江西玉兔新材料股份有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","预热器（窑尾）(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","80","112725","195","10.5","11","19.4","氟化物","2024-10-18","1.52","1.67","mg/m3","5","","是","否",""]
["2024","10","18","新余市","渝水区","江西玉兔新材料股份有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","预热器（窑尾）(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","80","112725","195","10.5","11","19.4","氨","2024-10-18","1.15","1.26","mg/m3","10","","是","否",""]
["2024","10","18","新余市","渝水区","江西玉兔新材料股份有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","预热器（窑尾）(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","80","112725","195","10.5","11","19.4","汞及其化合物","2024-10-18","0.00134","0.00145","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2024","10","18","新余市","渝水区","江西玉兔新材料股份有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","预热器（窑尾）(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","80","112725","195","10.5","11","19.4","氮氧化物","2024-10-18","24.7","27","mg/m3","320","","是","否",""]
["2024","10","18","新余市","渝水区","江西玉兔新材料股份有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","预热器（窑尾）(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","80","112851","195","10.5","10.95","19.4","颗粒物","2024-10-18","3.4","3.7","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","10","18","新余市","渝水区","江西玉兔新材料股份有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","预热器（窑尾）(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","80","112725","195","10.5","11","19.4","二氧化硫","2024-10-18","15.5","17","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","10","22","新余市","渝水区","江西众合新炭材科技有限公司","工业企业","3091|石墨及碳素制品制造","大气环境","烟气排放口001(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他","80","1144","91.5","6.57","4.2","3.7","颗粒物","2024-10-22","33","33","mg/m3","120","","是","否",""]
["2024","10","22","新余市","渝水区","江西众合新炭材科技有限公司","工业企业","3091|石墨及碳素制品制造","大气环境","烟气排放口001(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用","80","1144","91.5","6.57","4.2","3.7","苯并[a]芘","2024-10-22","<0.00012","<0.00012","mg/m3","0.0003","","是","否",""]
["2024","10","22","新余市","渝水区","江西众合新炭材科技有限公司","工业企业","3091|石墨及碳素制品制造","大气环境","烟气排放口001(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,熔炼、浸涂,排气筒15m,三级,0.27","80","1128","93.9","6.37","4.4","3.6","沥青烟","2024-10-22","35.5","35.5","mg/m3","40","","是","否",""]
["2024","10","21","新余市","渝水区","新余惠吉贸易有限公司","工业企业","3140|铁合金冶炼","大气环境","碾磨废气排放口(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他","80","22135","35.5","4.52","","13.9","颗粒物","2024-10-21","<20","<20","mg/m3","120","","是","否",""]
["2024","10","30","新余市","分宜县","分宜海螺水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑二线窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","229875","77","9.5","8.24","6.7","氨","2024-10-30","0.481","0.415","mg/m3","8","","是","否",""]
["2024","10","30","新余市","分宜县","分宜海螺水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑一线窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","226756","157","8.1","8.13","7.9","氟化物","2024-10-30","2.10","1.79","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","10","30","新余市","分宜县","分宜海螺水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑二线窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","229875","77","9.5","8.24","6.7","氮氧化物","2024-10-30","247.2","213","mg/m3","320","","是","否",""]
["2024","10","30","新余市","分宜县","分宜海螺水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑二线窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","237234","77","9.5","8.21","6.9","颗粒物","2024-10-30","4.0","3.4","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","10","30","新余市","分宜县","分宜海螺水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑一线窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","226756","157","8.1","8.13","7.9","汞及其化合物","2024-10-30","0.00619","0.00528","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2024","10","30","新余市","分宜县","分宜海螺水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑二线窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","229875","77","9.5","8.24","6.7","氟化物","2024-10-30","2.40","2.07","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","10","30","新余市","分宜县","分宜海螺水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑二线窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","229875","77","12.5","8.24","6.7","二氧化硫","2024-10-30","<2","<2","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","10","30","新余市","分宜县","分宜海螺水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑二线窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","229875","77","9.5","8.24","6.7","汞及其化合物","2024-10-30","0.00990","0.00854","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2024","10","30","新余市","分宜县","分宜海螺水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑一线窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","226756","157","9.4","8.13","7.9","氮氧化物","2024-10-30","179.7","154","mg/m3","320","","是","否",""]
["2024","10","30","新余市","分宜县","分宜海螺水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑一线窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","227787","157","5.3","7.98","7.7","颗粒物","2024-10-30","3.7","3.1","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","10","30","新余市","分宜县","分宜海螺水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑一线窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","226756","157","8.1","8.13","7.9","氨","2024-10-30","1.06","0.908","mg/m3","8","","是","否",""]
["2024","10","30","新余市","分宜县","分宜海螺水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑一线窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","226756","157","9.4","8.13","7.9","二氧化硫","2024-10-30","9.5","8","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","10","11","新余市","分宜县","分宜县凤阳高陂新型环保建材厂","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","窑烟囱(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","60","76496","49","8.7","19.41","8.7","二氧化硫","2024-10-11","89.1","168","mg/m3","150","","是","是","0.12"]
["2024","10","11","新余市","分宜县","分宜县凤阳高陂新型环保建材厂","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","窑烟囱(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","60","76496","49","8.5","19.41","8.7","氟化物","2024-10-11","1.11","2.08","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","10","11","新余市","分宜县","分宜县凤阳高陂新型环保建材厂","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","窑烟囱(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","60","76496","49","8.5","19.41","8.7","颗粒物","2024-10-11","3.3","6.2","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","10","11","新余市","分宜县","分宜县凤阳高陂新型环保建材厂","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","窑烟囱(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","60","76496","49","8.7","19.41","8.7","氮氧化物","2024-10-11","20.9","39","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","锅炉烟筒排口(DA017)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉","90","59943","45","11.1","9.18","7","烟气黑度（林格曼黑度，级）","2024-10-24","<1","<1","级","1","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","锅炉烟筒排口(DA017)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉","90","59943","45","11.1","9.18","7","二氧化硫","2024-10-24","121.8","124","mg/m3","400","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","锅炉烟筒排口(DA017)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用","90","59943","45","11.1","9.18","7","颗粒物","2024-10-24","<20","<20","mg/m3","80","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","锅炉烟筒排口(DA017)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用","90","59943","45","11.1","9.18","7","汞及其化合物","2024-10-24","<0.001","<0.001","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","锅炉烟筒排口(DA017)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用","90","59943","45","11.1","9.18","7","氮氧化物","2024-10-24","95.3","97","mg/m3","400","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","1#排气筒(DA001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","50","16360","32","3.5","","18.7","砷及其化合物","2024-10-29","0.000617","0.000617","mg/m3","0.5","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","1#排气筒(DA001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","50","16041","32","3.5","21.02","18.3","颗粒物","2024-10-29","24.7","24.7","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","2#排气筒(DA002)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","50","8527","24","3.5","","9.5","砷及其化合物","2024-10-29","0.000552","0.000552","mg/m3","0.5","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","1#排气筒(DA001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","50","16041","32","3.5","21.02","18.3","二氧化硫","2024-10-29","<3","<3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","2#排气筒(DA002)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","50","7863","24","3.5","","8.8","颗粒物","2024-10-29","25.3","25.3","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","合成车间工艺废气排口(合并)(3#)","国家标准","制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)","（表1）大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气","80","11619","27.3","2.93","21.04","4.6","氨","2024-10-17","0.916","0.916","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","合成车间工艺废气排口(合并)(3#)","地方标准","挥发性有机物排放标准  第3部分：医药制造业(DB36/1101.3-2019)","表1　挥发性有机物有组织排放浓度限值","80","11619","27.3","2.93","21.04","4.6","非甲烷总烃","2024-10-17","3.55","3.55","mg/m3","80","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","合成车间工艺废气排口(合并)(3#)","地方标准","挥发性有机物排放标准  第2部分：有机化工行业[地标](DB36/1101.2-2019)","表1  有组织挥发性有机物排放限值","80","11619","27.3","2.93","21.04","4.6","甲苯","2024-10-17","0.142","0.142","mg/m3","10","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","合成车间工艺废气排口(合并)(3#)","国家标准","制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)","（表1）大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,污水处理站废气","80","11619","27.3","2.93","21.04","4.6","硫化氢","2024-10-17","<0.01","<0.01","mg/m3","5","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","合成车间工艺废气排口(合并)(3#)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒15m,三级,3.5","80","11619","27.3","2.93","21.04","4.6","二氧化硫","2024-10-17","<3","<3","mg/m3","550","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","合成车间工艺废气排口(合并)(3#)","国家标准","制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)","（表1）大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气","80","11619","27.3","2.93","21.04","4.6","氯化氢","2024-10-17","1.07","1.07","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","合成车间工艺废气排口(合并)(3#)","地方标准","挥发性有机物排放标准  第3部分：医药制造业(DB36/1101.3-2019)","表1　挥发性有机物有组织排放浓度限值","80","11619","27.3","2.93","21.04","4.6","总挥发性有机物","2024-10-17","6.88","6.88","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","11","04","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","合成车间工艺废气排口(合并)(3#)","地方标准","挥发性有机物排放标准  第3部分：医药制造业(DB36/1101.3-2019)","表1　挥发性有机物有组织排放浓度限值","85.7","","","","","","甲醇","2024-11-04","21","21","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","10","31","新余市","高新区","江西润邦新材料有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","101580","93","10.8","12.23","14.1","氮氧化物","2024-10-31","200.5","252","mg/m3","320","","是","否",""]
["2024","10","31","新余市","高新区","江西润邦新材料有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","101580","93","13","12.23","14.1","氨","2024-10-31","0.396","0.497","mg/m3","10","","是","否",""]
["2024","10","31","新余市","高新区","江西润邦新材料有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","废气监测点4(DA008)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备","100","59522","60","2.5","","13.7","颗粒物","2024-10-31","5.1","5.1","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","10","31","新余市","高新区","江西润邦新材料有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","101580","93","13","12.23","14.1","氟化物","2024-10-31","1.76","2.21","mg/m3","5","","是","否",""]
["2024","10","31","新余市","高新区","江西润邦新材料有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","废气监测点19(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备","100","3478","23","2.3","","8.7","颗粒物","2024-10-31","6.1","6.1","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","10","31","新余市","高新区","江西润邦新材料有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","101580","93","10.8","12.23","14.1","二氧化硫","2024-10-31","<2","<2","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","10","31","新余市","高新区","江西润邦新材料有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表2）大气污染物特别排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","107838","93","13","12.13","15","颗粒物","2024-10-31","4.0","5.0","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","10","31","新余市","高新区","江西润邦新材料有限公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑窑尾(DA001)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","100","101580","93","13","12.23","14.1","汞及其化合物","2024-10-31","0.00214","0.00269","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2024","10","16","新余市","仙女湖区","新余市利生建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","废气监测点2(DA002)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","20","47417","30","6.5","19.64","2.5","二氧化硫","2024-10-16","17.4","38","mg/m3","150","","是","否",""]
["2024","10","16","新余市","仙女湖区","新余市利生建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","废气监测点2(DA002)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","20","47417","30","6.5","19.64","2.5","氟化物","2024-10-16","0.875","1.93","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","10","16","新余市","仙女湖区","新余市利生建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","废气监测点2(DA002)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","20","47417","30","6.5","19.64","2.5","氮氧化物","2024-10-16","6.8","15","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","10","16","新余市","仙女湖区","新余市利生建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","废气监测点2(DA002)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,原料燃烧破碎及制备成型","20","45645","30","6.5","19.65","2.4","颗粒物","2024-10-16","3.1","6.9","mg/m3","30","","是","否",""]

{"sheet":"废水排放","index":1,"n_rows":59,"n_cols":25,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废水排放数据",null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷","废水流量","废水水温","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","17","","24","氨氮（NH3-N）","2024-10-29","3.45","mg/L","35","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","17","","24","悬浮物","2024-10-29","9","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","17","","24","石油类","2024-10-29","0.14","mg/L","6","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","17","","24","五日生化需氧量（BOD5）","2024-10-29","2.1","mg/L","250","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","17","","24","化学需氧量","2024-10-29","29","mg/L","200","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","17","","24","总磷（以P计）","2024-10-29","0.90","mg/L","2","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","17","","24","pH值","2024-10-29","7.8","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准","17","","24","阴离子表面活性剂（LAS）","2024-10-29","0.12","mg/L","20","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","17","","24","硫化物","2024-10-29","0.625","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","17","","24","总氮（以N计）","2024-10-29","6.99","mg/L","50","","是","否",""]
["2024","10","29","新余市","高新区","江西海宸光电科技有限公司","工业企业","2665|医学生产用信息化学品制造","水环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","20","总砷","2024-10-29","0.0122","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","68","","25","总磷（以P计）","2024-10-17","2.24","mg/L","7","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","总砷","2024-10-17","0.0015","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","68","","25","总铜","2024-10-17","0.00233","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","68","","25","苯胺类","2024-10-17","0.14","mg/L","2.0","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","68","","25","五日生化需氧量（BOD5）","2024-10-17","4.6","mg/L","250","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表1）现有企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","烷基汞","2024-10-17","<0.02","ng/L","10","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","总汞","2024-10-17","<0.00004","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","总铅","2024-10-17","0.0352","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","68","","25","总锌","2024-10-17","0.00663","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","68","","25","挥发酚","2024-10-17","<0.01","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","总镍","2024-10-17","0.362","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","总镉","2024-10-17","0.0123","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","68","","25","硝基苯类","2024-10-17","<0.2","mg/L","2.0","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,非同时生产化学合成类原料药和混装制剂的生产企业","68","","25","总有机碳","2024-10-17","14.1","mg/L","35","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","68","","25","二氯甲烷","2024-10-17","<0.0005","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","68","","25","化学需氧量","2024-10-17","58","mg/L","500","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","68","","25","氨氮（NH3-N）","2024-10-17","1.02","mg/L","35","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","68","","25","硫化物","2024-10-17","0.047","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","68","","25","总氮（以N计）","2024-10-17","1.35","mg/L","50","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","68","","25","pH值","2024-10-17","7.2","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","六价铬","2024-10-17","0.054","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","68","","25","氰化物（总氰化合物）","2024-10-17","<0.001","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","68","","25","色度","2024-10-17","6","倍","50","","是","否",""]
["2024","10","17","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","68","","25","悬浮物","2024-10-17","12","mg/L","300","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","新余赣锋锂业有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排放口(DW004)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","59","","28.7","氨氮（NH3-N）","2024-10-24","1.00","mg/L","35","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","新余赣锋锂业有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排放口(DW004)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","59","","28.7","总磷（以P计）","2024-10-24","0.03","mg/L","2","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","新余赣锋锂业有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排放口(DW004)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","59","","28.7","总氮（以N计）","2024-10-24","3.27","mg/L","50","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","新余赣锋锂业有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排放口(DW004)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","59","","28.7","悬浮物","2024-10-24","11","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","新余赣锋锂业有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排放口(DW004)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","59","","28.7","化学需氧量","2024-10-24","7","mg/L","200","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","新余赣锋锂业有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排放口(DW004)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","59","","28.7","pH值","2024-10-24","7.6","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","新余赣锋锂业有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排放口(DW004)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","59","","28.7","氟化物","2024-10-24","1.90","mg/L","6","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","新余赣锋锂业有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排放口(DW004)","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","59","","28.7","氯化物","2024-10-24","405","mg/L","800","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","41","","25","悬浮物","2024-10-24","13","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","41","","25","五日生化需氧量（BOD5）","2024-10-24","0.8","mg/L","250","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","41","","25","总铜","2024-10-24","0.0140","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","41","","25","总锌","2024-10-24","0.0238","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","41","","25","总锰","2024-10-24","0.00607","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","41","","25","化学需氧量","2024-10-24","18","mg/L","200","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","41","","25","总氮（以N计）","2024-10-24","2.46","mg/L","50","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","国家标准","污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)","污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级","41","","25","硫酸盐（以SO42-计）","2024-10-24","97.7","mg/L","600","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","41","","25","总磷（以P计）","2024-10-24","0.27","mg/L","2","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","41","","25","氨氮（NH3-N）","2024-10-24","1.27","mg/L","35","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","41","","25","氟化物","2024-10-24","0.457","mg/L","6","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","41","","25","pH值","2024-10-24","7.9","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","41","","25","硫化物","2024-10-24","<0.005","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","10","24","新余市","高新区","江西赣锋循环科技有限公司（回收板块）","工业企业","421|金属废料和碎屑加工处理","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","41","","25","石油类","2024-10-24","<0.06","mg/L","6","","是","否",""]