{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["废气排放","废水排放"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":16,"n_cols":29,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废气排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废气生产负荷(%)","废气流量(m³/h)","废气温度(°C)","废气湿度(%)","废气含氧量(%)","废气流速(m/s)","监测项目名称","项目监测日期","废气实测结果","废气折算结果","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2024","12","17","新余市","分宜县","江西国燕高新材料科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","脱硫废气排放口(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用","60","7044","16","2.2","","2.2","二甲苯","2024-12-17","2.39","2.39","mg/m3","70","","是","否",""]
["2024","12","17","新余市","分宜县","江西国燕高新材料科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","脱硫废气排放口(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用","60","7044","16","2.2","","2.2","颗粒物","2024-12-17","25.5","25.5","mg/m3","120","","是","否",""]
["2024","12","17","新余市","分宜县","江西国燕高新材料科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","脱硫废气排放口(DA001)","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度40m","60","7044","16","2.2","","2.2","硫化氢","2024-12-17","<0.01","<0.01","kg/h","2.3","","是","否",""]
["2024","12","17","新余市","分宜县","江西国燕高新材料科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","脱硫废气排放口(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质","60","7044","16","2.2","","2.2","非甲烷总烃","2024-12-17","0.84","0.84","mg/m3","120","","是","否",""]
["2024","12","17","新余市","分宜县","江西国燕高新材料科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","脱硫废气排放口(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用","60","7044","16","2.2","","2.2","甲苯","2024-12-17","0.505","0.505","mg/m3","40","","是","否",""]
["2024","12","12","新余市","分宜县","新余华峰特钢有限公司","工业企业","3120|炼钢","大气环境","中频炉(DA001)","国家标准","炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012)","（表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉","85","220686","21","3.5","","9.7","颗粒物","2024-12-12","3.2","3.2","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","12","04","新余市","渝水区","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂7#烧结机(DA047)","国家标准","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012)","（表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备","95","1318817","102","18.6","15.34","20.2","二氧化硫","2024-12-04","25.3","22","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","12","04","新余市","渝水区","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂6#烧结机(DA079)","国家标准","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012)","（表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备","95","844159","101","18","14.97","14.9","颗粒物","2024-12-04","9.1","7.5","mg/m3","50","","是","否",""]
["2024","12","04","新余市","渝水区","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂6#烧结机(DA079)","国家标准","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012)","（表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备","95","834441","101","17.5","14.98","14.9","氮氧化物","2024-12-04","42.7","36","mg/m3","300","","是","否",""]
["2024","12","04","新余市","渝水区","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂7#烧结机(DA047)","国家标准","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012)","（表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备","95","1318817","102","11.2","15.34","20.2","氟化物","2024-12-04","0.590","0.521","mg/m3","4.0","","是","否",""]
["2024","12","04","新余市","渝水区","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂6#烧结机(DA079)","国家标准","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012)","（表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备","95","834441","101","17.5","14.98","14.9","二氧化硫","2024-12-04","18.7","16","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","12","04","新余市","渝水区","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂6#烧结机(DA079)","国家标准","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012)","（表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备","95","834441","101","18.9","14.98","14.9","氟化物","2024-12-04","0.857","0.712","mg/m3","4.0","","是","否",""]
["2024","12","04","新余市","渝水区","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂7#烧结机(DA047)","国家标准","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012)","（表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备","95","1323109","102","11.2","15.22","20.2","颗粒物","2024-12-04","10.3","8.9","mg/m3","50","","是","否",""]
["2024","12","04","新余市","渝水区","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂7#烧结机(DA047)","国家标准","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012)","（表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备","95","1318817","102","18.6","15.34","20.2","氮氧化物","2024-12-04","9.3","8","mg/m3","300","","是","否",""]

{"sheet":"废水排放","index":1,"n_rows":50,"n_cols":25,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废水排放数据",null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷(%)","废水流量(m³/s)","废水水温(℃)","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","75","","11.5","pH值","2024-12-23","6.3","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","100","","13.9","总磷（以P计）","2024-12-23","<0.01","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","地表水环境质量标准(GB3838-2002)","表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,三类,通用","100","","13.9","镉","2024-12-23","0.00021","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口","100","","13.9","总银","2024-12-23","0.00034","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","100","","13.9","石油类","2024-12-23","<0.06","mg/L","5","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","100","","13.9","总氮（以N计）","2024-12-23","1.13","mg/L","15","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","100","","13.9","氟化物","2024-12-23","0.407","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","75","","11.5","石油类","2024-12-23","<0.06","mg/L","5","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","75","","11.5","氟化物","2024-12-23","0.904","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-浮选废水","100","","13.9","氨氮（NH3-N）","2024-12-23","0.194","mg/L","15","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","地表水环境质量标准(GB3838-2002)","表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,三类,通用","75","","11.5","砷","2024-12-23","<0.0003","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","地表水环境质量标准(GB3838-2002)","表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,三类,通用","75","","11.5","六价铬","2024-12-23","<0.004","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","地表水环境质量标准(GB3838-2002)","表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,三类,通用","75","","11.5","汞","2024-12-23","<0.00004","mg/L","0.0001","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","","","","100","","13.9","总锑","2024-12-23","0.0113","mg/L","","","否","",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","75","","11.5","硫化物","2024-12-23","<0.005","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","地表水环境质量标准(GB3838-2002)","表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,三类,通用","75","","11.5","铅","2024-12-23","0.00012","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","地方标准","江西省地方标准《工业废水铊污染物排放标准》[地标][地标](DB36/1149——2019)","工业废水铊污染物排放","100","","13.9","铊","2024-12-23","0.00101","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-浮选废水","100","","13.9","化学需氧量","2024-12-23","7","mg/L","70","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","100","","13.9","总铜","2024-12-23","0.0100","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","地表水环境质量标准(GB3838-2002)","表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,三类,通用","100","","13.9","汞","2024-12-23","<0.00004","mg/L","0.0001","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","地表水环境质量标准(GB3838-2002)","表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,三类,通用","75","","11.5","镉","2024-12-23","0.00046","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","75","","11.5","总锰","2024-12-23","0.85","mg/L","2","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口","75","","11.5","总银","2024-12-23","0.00005","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口","75","","11.5","总铍","2024-12-23","<0.00004","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","","","","75","","11.5","总锑","2024-12-23","0.00115","mg/L","","","否","",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-浮选废水","75","","11.5","化学需氧量","2024-12-23","6","mg/L","70","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","100","","13.9","总锌","2024-12-23","0.0317","mg/L","2","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口","100","","13.9","总铬","2024-12-23","0.009","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","100","","13.9","悬浮物","2024-12-23","10","mg/L","70","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","100","","13.9","总锰","2024-12-23","0.61","mg/L","2","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","100","","13.9","硫化物","2024-12-23","<0.005","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口","75","","11.5","总镍","2024-12-23","0.0108","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口","75","","11.5","总铬","2024-12-23","0.008","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","75","","11.5","总锌","2024-12-23","0.0282","mg/L","2","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","75","","11.5","悬浮物","2024-12-23","8","mg/L","70","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","100","","13.9","总硒","2024-12-23","<0.0004","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","地表水环境质量标准(GB3838-2002)","表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,三类,通用","100","","13.9","铅","2024-12-23","0.00112","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","地表水环境质量标准(GB3838-2002)","表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,三类,通用","100","","13.9","砷","2024-12-23","0.0003","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","75","","11.5","总磷（以P计）","2024-12-23","0.02","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","75","","11.5","总氮（以N计）","2024-12-23","0.80","mg/L","15","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","75","","11.5","总硒","2024-12-23","<0.0004","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口","100","","13.9","总镍","2024-12-23","0.208","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","地表水环境质量标准(GB3838-2002)","表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,三类,通用","100","","13.9","六价铬","2024-12-23","<0.004","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-浮选废水","75","","11.5","氨氮（NH3-N）","2024-12-23","0.106","mg/L","15","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","地方标准","江西省地方标准《工业废水铊污染物排放标准》[地标][地标](DB36/1149——2019)","工业废水铊污染物排放","75","","11.5","铊","2024-12-23","0.00008","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","100","","13.9","pH值","2024-12-23","8.7","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平矿区露天坑","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口","100","","13.9","总铍","2024-12-23","0.00033","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2024","12","23","新余市","渝水区","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","太平尾矿库左沟","国家标准","铁矿采选工业污染物排放标准(GB28661-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放-选矿废水-重选和磁选废水","75","","11.5","总铜","2024-12-23","0.00152","mg/L","0.5","","是","否",""]