{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水排放"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水排放","index":0,"n_rows":21,"n_cols":24,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废水排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷(%)","废水流量(m³/s)","废水水温(℃)","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","83","","14.9","总氮（以N计）","2025-01-09","7.60","mg/L","15","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","83","","14.9","阴离子表面活性剂","2025-01-09","<0.05","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设","83","","14.9","总磷（以P计）","2025-01-09","0.14","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","83","","14.9","总铬","2025-01-09","0.015","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","83","","14.9","粪大肠菌群数","2025-01-09","21","个/L","1000","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","83","","14.9","动植物油","2025-01-09","<0.06","mg/L","1","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","83","","14.9","烷基汞","2025-01-09","<0.00000002","mg/L","0","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","83","","14.9","化学需氧量","2025-01-09","15","mg/L","50","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","83","","14.9","总砷","2025-01-09","0.0008","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","83","","14.9","六价铬","2025-01-09","0.007","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","83","","14.9","色度","2025-01-09","6","倍","30","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","83","","14.9","氨氮（NH3-N）","2025-01-09","0.900","mg/L","5;8","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","83","","14.9","石油类","2025-01-09","0.13","mg/L","1","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","83","","14.9","总铅","2025-01-09","0.000245","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","83","","14.9","总汞","2025-01-09","<0.00004","mg/L","0.001","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","83","","14.9","总镉","2025-01-09","<0.00005","mg/L","0.01","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","83","","14.9","五日生化需氧量（BOD5）","2025-01-09","1.1","mg/L","10","","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","83","","14.9","pH值","2025-01-09","6.7","无量纲","9","6","是","否",""]
["2025","01","09","新余市","新余市蓝天碧水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","出口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","83","","14.9","悬浮物","2025-01-09","8","mg/L","10","","是","否",""]