{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["废气排放","废水排放"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":21,"n_cols":29,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废气排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废气生产负荷(%)","废气流量(m³/h)","废气温度(°C)","废气湿度(%)","废气含氧量(%)","废气流速(m/s)","监测项目名称","项目监测日期","废气实测结果","废气折算结果","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2025","05","13","新余市","分宜县","江西电力有限公司分宜发电厂（双林厂区）","工业企业","4411|火力发电","大气环境","#2机组烟囱002（DA002）(DA002)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,新建锅炉,其他新建锅炉（除位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省之外）","30","994301","49","13.2","8.69","9","二氧化硫","2025-05-13","34.2","42","mg/m3","100","","是","否",""]
["2025","05","13","新余市","分宜县","江西电力有限公司分宜发电厂（双林厂区）","工业企业","4411|火力发电","大气环境","#1机组烟囱001(DA001)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,新建锅炉,其他新建锅炉（除位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省之外）","30","1038251","47","13","7.84","9.4","二氧化硫","2025-05-13","20.6","24","mg/m3","100","","是","否",""]
["2025","05","13","新余市","分宜县","江西电力有限公司分宜发电厂（双林厂区）","工业企业","4411|火力发电","大气环境","#2机组烟囱002（DA002）(DA002)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用","30","986134","49","13.2","8.68","9","烟尘","2025-05-13","3.1","3.8","mg/m3","30","","是","否",""]
["2025","05","13","新余市","分宜县","江西电力有限公司分宜发电厂（双林厂区）","工业企业","4411|火力发电","大气环境","#2机组烟囱002（DA002）(DA002)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用","30","994301","49","13.2","8.69","9","汞及其化合物","2025-05-13","0.00205","0.00249","mg/m3","0.03","","是","否",""]
["2025","05","13","新余市","分宜县","江西电力有限公司分宜发电厂（双林厂区）","工业企业","4411|火力发电","大气环境","#1机组烟囱001(DA001)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,除（采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅）之外","30","1038251","47","13","7.84","9.4","氮氧化物","2025-05-13","42.9","49","mg/m3","100","","是","否",""]
["2025","05","13","新余市","分宜县","江西电力有限公司分宜发电厂（双林厂区）","工业企业","4411|火力发电","大气环境","#1机组烟囱001(DA001)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组","30","","","","","","林格曼黑度","2025-05-13","<1","<1","级","1","","是","否",""]
["2025","05","13","新余市","分宜县","江西电力有限公司分宜发电厂（双林厂区）","工业企业","4411|火力发电","大气环境","#1机组烟囱001(DA001)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用","30","918102","47","13","7.85","8.3","烟尘","2025-05-13","3.1","3.5","mg/m3","30","","是","否",""]
["2025","05","13","新余市","分宜县","江西电力有限公司分宜发电厂（双林厂区）","工业企业","4411|火力发电","大气环境","#2机组烟囱002（DA002）(DA002)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,除（采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅）之外","30","994301","49","13.2","8.69","9","氮氧化物","2025-05-13","18.1","22","mg/m3","100","","是","否",""]
["2025","05","13","新余市","分宜县","江西电力有限公司分宜发电厂（双林厂区）","工业企业","4411|火力发电","大气环境","#1机组烟囱001(DA001)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用","30","1038251","47","13","7.84","9.4","汞及其化合物","2025-05-13","0.00595","0.00678","mg/m3","0.03","","是","否",""]
["2025","05","13","新余市","分宜县","江西电力有限公司分宜发电厂（双林厂区）","工业企业","4411|火力发电","大气环境","#2机组烟囱002（DA002）(DA002)","国家标准","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","（表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组","30","","","","","","林格曼黑度","2025-05-13","<1","<1","级","1","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","4#排气筒005(DA005)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,硫化合物及硫酸盐工业,涉钡、锶重金属无机化合物工业","80","7092","60","15","","6.9","硫酸雾","2025-05-14","<0.2","<0.2","mg/m3","20","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","2#排气筒003(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物工业","80","75504","129","17","12.41","7.6","铊及其化合物（以铊计）","2025-05-14","0.0000195","0.0000296","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","2#排气筒003(DA003)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒40m,二级,0.011","80","75504","129","17","12.41","7.6","铍及其化合物","2025-05-14","0.0000399","0.0000605","mg/m3","0.012","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","2#排气筒003(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,无机氟化合物工业","80","53737","129","20.1","12.41","5.5","氟化物","2025-05-14","0.328","0.497","mg/m3","6","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","2#排气筒003(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","80","53737","129","20.1","12.41","5.5","二氧化硫","2025-05-14","<2","<3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","2#排气筒003(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","80","48405","129","16.5","12.32","4.9","颗粒物","2025-05-14","4.2","6.3","mg/m3","30","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","4#排气筒005(DA005)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","80","6326","60","15","","6.1","颗粒物","2025-05-14","3.4","3.4","mg/m3","30","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","2#排气筒003(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,除重金属无机化合物工业、卤素及其化合物工业外","80","75504","129","17","12.41","7.6","氨（氨气）","2025-05-14","0.383","0.580","mg/m3","20","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","2#排气筒003(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","80","53737","129","20.1","12.41","5.5","氮氧化物","2025-05-14","<2","<3","mg/m3","200","","是","否",""]

{"sheet":"废水排放","index":1,"n_rows":77,"n_cols":25,"rows_kept":77,"merged":[[0,0,0,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废水排放数据",null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷(%)","废水流量(m³/s)","废水水温(℃)","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","40","","28.6","总镉","2025-05-22","0.00151","mg/L","0.01","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）","40","","28.6","硫化物","2025-05-22","0.130","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","40","","28.6","五日生化需氧量（BOD5）","2025-05-22","1.9","mg/L","10","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","40","","28.6","色度","2025-05-22","8","倍","30","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","40","","28.6","化学需氧量","2025-05-22","38","mg/L","50","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","40","","28.6","动植物油","2025-05-22","0.47","mg/L","1","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","40","","28.6","石油类","2025-05-22","<0.06","mg/L","1","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","40","","28.6","烷基汞","2025-05-22","<0.00000002","mg/L","0","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设","40","","28.6","总磷（以P计）","2025-05-22","0.16","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","40","","28.6","氨氮（NH3-N）","2025-05-22","0.945","mg/L","5","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","40","","28.6","总汞","2025-05-22","<0.00004","mg/L","0.001","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","40","","28.6","悬浮物","2025-05-22","8","mg/L","10","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","40","","28.6","pH值","2025-05-22","7.7","无量纲","9","6","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","40","","28.6","总砷","2025-05-22","<0.0003","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","40","","28.6","粪大肠菌群数","2025-05-22","<10","个/L","1000","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","40","","28.6","六价铬","2025-05-22","0.006","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）","40","","28.6","总铜","2025-05-22","0.0996","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","40","","28.6","阴离子表面活性剂（LAS）","2025-05-22","<0.05","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","40","","28.6","总氮（以N计）","2025-05-22","5.09","mg/L","15","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","40","","28.6","总铬","2025-05-22","0.010","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","40","","28.6","总铅","2025-05-22","0.00499","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","05","22","新余市","分宜县","分宜三余污水处理有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）","40","","28.6","苯胺类","2025-05-22","0.27","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","97","0.492","26.2","色度","2025-05-21","6","倍","30","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","97","0.492","26.2","总砷","2025-05-21","<0.0003","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","97","0.492","26.2","阴离子表面活性剂（LAS）","2025-05-21","0.07","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","97","0.492","26.2","总铬","2025-05-21","0.011","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","97","0.492","26.2","粪大肠菌群数","2025-05-21","<10","个/L","1000","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","97","0.492","26.2","六价铬","2025-05-21","0.006","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","97","0.492","26.2","氨氮（NH3-N）","2025-05-21","0.143","mg/L","5","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","97","0.492","26.2","烷基汞","2025-05-21","<0.00000002","mg/L","0","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","97","0.492","26.2","化学需氧量","2025-05-21","7","mg/L","50","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","97","0.492","26.2","五日生化需氧量（BOD5）","2025-05-21","0.6","mg/L","10","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","97","0.492","26.2","总铅","2025-05-21","0.00215","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","97","0.492","26.2","石油类","2025-05-21","0.33","mg/L","1","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","97","0.492","26.2","总氮（以N计）","2025-05-21","8.12","mg/L","15","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","97","0.492","26.2","总镉","2025-05-21","0.00006","mg/L","0.01","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","97","0.492","26.2","动植物油","2025-05-21","0.86","mg/L","1","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","97","0.492","26.2","pH值","2025-05-21","7.3","无量纲","9","6","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）","97","0.492","26.2","总汞","2025-05-21","<0.00004","mg/L","0.001","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设","97","0.492","26.2","总磷（以P计）","2025-05-21","0.06","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","05","21","新余市","分宜县","分宜中水环保有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","总排口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","97","0.492","26.2","悬浮物","2025-05-21","8","mg/L","10","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","51","","29.5","邻-二甲苯","2025-05-12","0.017","mg/L","0.4","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总铅","2025-05-12","0.0145","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","51","","29.5","总磷（以P计）","2025-05-12","0.11","mg/L","2","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总锑","2025-05-12","0.00148","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","车间排口","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","","","","总铍","2025-05-12","<0.00004","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","51","","29.5","pH值","2025-05-12","8.1","无量纲","9","6","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","51","","29.5","对-二甲苯","2025-05-12","<0.002","mg/L","0.4","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","六价铬","2025-05-12","0.006","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","51","","29.5","氟化物","2025-05-12","3.23","mg/L","6","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","51","","29.5","化学需氧量","2025-05-12","88","mg/L","200","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总汞","2025-05-12","<0.00004","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","51","","29.5","氰化物（总氰化合物）","2025-05-12","<0.001","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总砷","2025-05-12","<0.0003","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总镉","2025-05-12","0.00021","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","51","","29.5","氨氮（NH3-N）","2025-05-12","0.459","mg/L","35","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","51","","29.5","挥发酚","2025-05-12","0.047","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","51","","29.5","石油类","2025-05-12","1.03","mg/L","6","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","51","","29.5","硫化物","2025-05-12","0.031","mg/L","1","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","51","","29.5","间-二甲苯","2025-05-12","0.012","mg/L","0.4","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","51","","29.5","总氮（以N计）","2025-05-12","2.14","mg/L","50","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","废水总排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","51","","29.5","悬浮物","2025-05-12","8","mg/L","100","","是","否",""]
["2025","05","12","新余市","高新区","中矿资源（江西）新材料有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","车间排口","地方标准","工业废水铊污染物排放标准(DB36/1149-2019)","总铊","","","","总铊","2025-05-12","0.00004","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","生产废水排放口001","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","63","","32","氨氮（NH3-N）","2025-05-14","1.89","mg/L","35","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","生产废水排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","63","","32","氟化物","2025-05-14","0.847","mg/L","6","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","生产废水排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","63","","32","总锑","2025-05-14","0.00329","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","生产废水排放口001","地方标准","工业废水铊污染物排放标准(DB36/ 1149-2019)","总铊","63","","32","总铊","2025-05-14","0.00144","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","生产废水排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","63","","32","化学需氧量","2025-05-14","37","mg/L","200","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","生产废水排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","63","","32","总磷（以P计）","2025-05-14","0.02","mg/L","2","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","生产废水排放口001","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","63","","32","总氮（以N计）","2025-05-14","3.96","mg/L","50","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","生产废水排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","63","","32","pH值","2025-05-14","7.8","无量纲","9","6","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","生产废水排放口001","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","63","","32","五日生化需氧量（BOD5）","2025-05-14","4.6","mg/L","250","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","生产废水排放口001","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","63","","32","总铍","2025-05-14","<0.00004","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","生产废水排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","63","","32","悬浮物","2025-05-14","7","mg/L","100","","是","否",""]
["2025","05","14","新余市","高新区","中矿资源（江西）锂业有限公司一厂","工业企业","2613|无机盐制造","水环境,大气环境,土壤污染监管","生产废水排放口001","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","63","","32","石油类","2025-05-14","0.47","mg/L","6","","是","否",""]