{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["废气排放","废水排放"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":17,"n_cols":29,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废气排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废气生产负荷(%)","废气流量(m³/h)","废气温度(°C)","废气湿度(%)","废气含氧量(%)","废气流速(m/s)","监测项目名称","项目监测日期","废气实测结果","废气折算结果","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2025","08","25","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","窑尾烟囱排口(DA012)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","85","37251","55.8","17.1","12.46","5.6","颗粒物","2025-08-25","15.1","23.5","mg/m3","30","","是","否",""]
["2025","08","25","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","窑尾烟囱排口(DA012)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","85","37251","55.8","17.1","12.51","5.6","氮氧化物","2025-08-25","84.0","129","mg/m3","200","","是","否",""]
["2025","08","25","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","窑尾烟囱排口(DA012)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,无机氟化合物工业","85","37251","55.8","17.1","11.13","5.6","氟化物","2025-08-25","0.622","0.821","mg/m3","6","","是","否",""]
["2025","08","25","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","热风炉烟囱排口(DA016)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","90","4540","159.7","10","16.19","9.9","颗粒物","2025-08-25","<1.0","<1.0","mg/m3","30","","是","否",""]
["2025","08","25","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","窑尾烟囱排口(DA012)","地方标准","火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法(HJ 562—2010)","脱硝系统氨逃逸质量浓度","85","32191","55.4","22.6","10.79","6.2","氨（氨气）","2025-08-25","<0.25","<0.318","mg/m3","2.5","","是","否",""]
["2025","08","25","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","热风炉烟囱排口(DA016)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","90","4580","159.7","9.5","16.44","9.9","二氧化硫","2025-08-25","<2","<2","mg/m3","100","","是","否",""]
["2025","08","25","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","窑尾烟囱排口(DA012)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","85","37251","55.8","17.1","12.51","5.6","二氧化硫","2025-08-25","6.5","10","mg/m3","100","","是","否",""]
["2025","08","25","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","窑尾烟囱排口(DA012)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物工业","85","32191","55.4","22.6","10.91","6.2","铊及其化合物（以铊计）","2025-08-25","0.000804","0.00104","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2025","08","25","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","窑尾烟囱排口(DA012)","国家标准","工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996)","（表2）1997年1月1日起新建、改建、扩建的各种工业炉窑大气排放标准,其他炉窑,标准级别二","85","","","","","","林格曼黑度","2025-08-25","<1","<1","级","1","","是","否",""]
["2025","08","25","新余市","高新区","江西赣锋锂业集团股份有限公司","工业企业","2669|其他专用化学产品制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","热风炉烟囱排口(DA016)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","90","4580","159.7","9.5","16.44","9.9","氮氧化物","2025-08-25","7","7","mg/m3","200","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废气监测点1(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒20m,二级,1.3","85","22504","31.7","4.8","","9.6","氮氧化物","2025-08-13","<3","<3","mg/m3","240","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废气监测点1(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒20m,二级,0.17","85","22504","31.7","4.8","","9.6","氟化物","2025-08-13","0.22","0.22","mg/m3","9.0","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废气监测点1(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒20m,二级,0.43","85","22406","35.4","4.77","","9.67","氯化氢","2025-08-13","11.3","11.3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废气监测点1(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除碳黑尘、燃料尘、玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他,排气筒20m,二级,5.9","85","23759","33.5","4.7","","10","颗粒物","2025-08-13","<20","<20","mg/m3","120","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废气监测点1(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除火炸药厂其他,排气筒20m,二级,2.6","85","22159","39.5","4.71","","9.77","硫酸雾","2025-08-13","2.09","2.09","mg/m3","45","","是","否",""]

{"sheet":"废水排放","index":1,"n_rows":58,"n_cols":25,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废水排放数据",null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷(%)","废水流量(m³/s)","废水水温(℃)","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","总排口","地方标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","表4第二类污染物最高允许排放浓度,一级标准","33","","29.3","石油类","2025-08-11","1.09","mg/L","5","","是","否",""]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","总排口","地方标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","表4第二类污染物最高允许排放浓度,一级标准","33","","29.3","氨氮（NH3-N）","2025-08-11","0.239","mg/L","15","","是","否",""]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","总排口","地方标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","表4第二类污染物最高允许排放浓度,一级标准","33","","29.3","pH值","2025-08-11","8.0","无量纲","9","6","是","否",""]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","表面处理车间","地方标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","表1第一类污染物最高允许排放浓度,最高允许排放浓度","","","","六价铬","2025-08-11","0.062","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","总排口","地方标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","表4第二类污染物最高允许排放浓度,一级标准","33","","29.3","色度","2025-08-11","5","倍","50","","是","否",""]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","总排口","地方标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","表4第二类污染物最高允许排放浓度,一级标准","33","","29.3","总铜","2025-08-11","0.372","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","表面处理车间","","","","","","","总锑","2025-08-11","<0.00015","mg/L","","","否","",""]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","表面处理车间","地方标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","表1第一类污染物最高允许排放浓度,最高允许排放浓度","","","","总铬","2025-08-11","0.076","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","总排口","地方标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","表4第二类污染物最高允许排放浓度,一级标准","33","","29.3","悬浮物","2025-08-11","10","mg/L","70","","是","否",""]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","总排口","国家标准","兵器工业水污染物排放标准火工药剂(GB14470.2-2002)","（表2）2003年7月1日起建设的火工药剂生产企业及其新、改、扩建项目水污染物最高允许日均排放浓度,三硝基间苯二酚铅","33","","29.3","硝基酚类","2025-08-11","0.09","mg/L","3.0","","是","否",""]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","总排口","地方标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","表4第二类污染物最高允许排放浓度,一级标准","33","","29.3","化学需氧量","2025-08-11","17","mg/L","100","","是","否",""]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","表面处理车间","地方标准","江西省地方标准《工业废水铊污染物排放标准》[地标][地标](DB36/1149——2019)","工业废水铊污染物排放","","","","铊","2025-08-11","0.00003","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2025","08","11","新余市","渝水区","江西新余国科科技股份有限公司","工业企业","2671|炸药及火工产品制造","水环境","总排口","地方标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","表4第二类污染物最高允许排放浓度,一级标准","33","","29.3","五日生化需氧量（BOD5）","2025-08-11","2.4","mg/L","20","","是","否",""]
["2025","08","14","新余市","高新区","江西省金锂科技股份有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","污水排放总口(DW001)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","80","0.0005","30.5","氨氮（NH3-N）","2025-08-14","0.103","mg/L","35","","是","否",""]
["2025","08","14","新余市","高新区","江西省金锂科技股份有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","污水排放总口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","80","0.0005","30.5","化学需氧量","2025-08-14","11","mg/L","200","","是","否",""]
["2025","08","14","新余市","高新区","江西省金锂科技股份有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","污水排放总口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","80","0.0005","30.5","悬浮物","2025-08-14","11","mg/L","100","","是","否",""]
["2025","08","14","新余市","高新区","江西省金锂科技股份有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","污水排放总口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","80","0.0005","30.5","PH","2025-08-14","7.9","无量纲","9","6","是","否",""]
["2025","08","14","新余市","高新区","江西省金锂科技股份有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","污水排放总口(DW001)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","80","0.0005","30.5","五日生化需氧量（BOD5）","2025-08-14","3.8","mg/L","250","","是","否",""]
["2025","08","14","新余市","高新区","江西省金锂科技股份有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","污水排放总口(DW001)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","80","0.0005","30.5","总氮（以N计）","2025-08-14","0.89","mg/L","50","","是","否",""]
["2025","08","14","新余市","高新区","江西省金锂科技股份有限公司","工业企业","2613|无机盐制造","水环境","污水排放总口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","80","0.0005","30.5","总磷（以P计）","2025-08-14","0.25","mg/L","2","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准","85","0.00275","30.73","总铜","2025-08-13","<0.05","mg/L","2.0","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","国家标准","电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)","表1 水污染物排放限值,间接排放","85","0.00275","30.73","总氰化物","2025-08-13","<0.004","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","国家标准","电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)","表1 水污染物排放限值","85","0.00275","30.73","总锌","2025-08-13","0.12","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","85","0.00275","30.73","悬浮物","2025-08-13","13","mg/L","300","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准","85","0.00275","30.73","氟化物","2025-08-13","1.51","mg/L","10","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","国家标准","电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)","表1 水污染物排放限值,间接排放","85","0.00275","30.73","阴离子表面活性剂（LAS）","2025-08-13","<0.05","mg/L","20","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","85","0.00275","30.73","化学需氧量","2025-08-13","10","mg/L","500","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","85","0.00275","30.73","pH值","2025-08-13","7.1","无量纲","9","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","国家标准","电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)","表1 水污染物排放限值,间接排放","85","0.00275","30.73","总有机碳","2025-08-13","5.4","mg/L","200","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","85","0.00275","30.73","氨氮（NH3-N）","2025-08-13","0.146","mg/L","35","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","85","0.00275","30.73","总氮（以N计）","2025-08-13","1.98","mg/L","50","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准","85","0.00275","30.73","石油类","2025-08-13","<0.06","mg/L","20","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","85","0.00275","30.73","总磷（以P计）","2025-08-13","0.05","mg/L","7","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","江西沃格光电集团股份有限公司（西城大道）","工业企业","3976|光电子器件制造","水环境,环境风险管控","废水监测点1","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","85","0.00275","30.73","五日生化需氧量（BOD5）","2025-08-13","4.1","mg/L","250","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","总汞","2025-08-13","0.00026","mg/L","0.001","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","六价铬","2025-08-13","0.007","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）","80","0.4067","30.2","总铜","2025-08-13","0.0105","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","悬浮物","2025-08-13","8","mg/L","10","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","总镉","2025-08-13","0.00011","mg/L","0.01","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）","80","0.4067","30.2","总锌","2025-08-13","0.0205","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","阴离子表面活性剂","2025-08-13","0.092","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","烷基汞","2025-08-13","<10","ng/L","0","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）","80","0.4067","30.2","氰化物（总氰化合物）","2025-08-13","<0.004","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","总氮（以N计）","2025-08-13","5.76","mg/L","15","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","五日生化需氧量（BOD5）","2025-08-13","4.2","mg/L","10","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","pH值","2025-08-13","7.0","无量纲","9","6","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","化学需氧量","2025-08-13","12","mg/L","50","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","动植物油","2025-08-13","<0.06","mg/L","1","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","石油类","2025-08-13","<0.06","mg/L","1","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","总砷","2025-08-13","0.0010","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","色度","2025-08-13","4","倍","30","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设","80","0.4067","30.2","总磷（以P计）","2025-08-13","0.06","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","粪大肠菌群数","2025-08-13","<20","个/L","1000","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","总铅","2025-08-13","<0.00009","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","氨氮（NH3-N）","2025-08-13","0.101","mg/L","5","","是","否",""]
["2025","08","13","新余市","高新区","新余高新投资有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","废水排放口(DW001)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用","80","0.4067","30.2","总铬","2025-08-13","0.022","mg/L","0.1","","是","否",""]