{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["废气排放","周边环境","废水排放","无组织","厂界噪声"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":24,"n_cols":29,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废气排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废气生产负荷","废气流量","废气温度","废气湿度","废气含氧量","废气流速","监测项目名称","项目监测日期","废气实测结果","废气折算结果","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2024","08","07","新余市","渝水区","江西宏悦新型环保建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","隧道窑燃烧烟气排放口001(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","100","62348","50","7.47","19.2","2.4","氮氧化物","2024-08-07","20","33","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","08","07","新余市","渝水区","江西宏悦新型环保建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","隧道窑燃烧烟气排放口001(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","100","61153","51","6.85","19.2","2.4","氟化物","2024-08-07","1.27","1.87","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","08","07","新余市","渝水区","江西宏悦新型环保建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","隧道窑燃烧烟气排放口001(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","100","62348","50","7.47","19.2","2.4","二氧化硫","2024-08-07","38","64","mg/m3","150","","是","否",""]
["2024","08","07","新余市","渝水区","江西宏悦新型环保建材有限公司","工业企业","303|砖瓦、石材等建筑材料制造","大气环境","隧道窑燃烧烟气排放口001(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","100","62348","50","7.47","19.2","2.4","颗粒物","2024-08-07","12.6","21.0","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西众合新炭材科技有限公司","工业企业","3091|石墨及碳素制品制造","大气环境","焙烧废气排放口002(DA002)","国家标准","工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996)","（表4）各种工业炉窑有害污染物最高排放浓度,1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑,燃煤（油）炉窑,标准级别二","100","48840","51.8","4.5","16.6","2.4","二氧化硫","2024-08-06","95","270","mg/m3","850","","是","否",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西众合新炭材科技有限公司","工业企业","3091|石墨及碳素制品制造","大气环境","焙烧废气排放口002(DA002)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,熔炼、浸涂,排气筒15m,三级,0.27","100","48840","51.8","4.5","16.6","2.4","沥青烟","2024-08-06","29.3","29.3","mg/m3","40","","是","否",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西众合新炭材科技有限公司","工业企业","3091|石墨及碳素制品制造","大气环境","焙烧废气排放口002(DA002)","国家标准","工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996)","（表3）各种工业炉窑(不分安装时间)无组织排放标准,有车间厂房,其他炉窑","100","48840","51.8","4.5","16.6","2.4","颗粒物","2024-08-06","<20","<51","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","08","07","新余市","渝水区","新余慕湖外加剂有限公司","工业企业","266|专用化学产品制造","大气环境","废气总排口(DA001)","地方标准","挥发性有机物排放标准　第2部分有机化工行业(ＤＢ36/1101.2-2019)","挥发性有机物排放标准,挥发性有机物排放标准第2部分有机化工行业","100","4689","35.9","3.8","","21.9","挥发性有机物","2024-08-07","5.13","5.13","mg/m3","120","","是","否",""]
["2024","08","05","新余市","渝水区","新余市乾锦环保建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","脱硫塔001(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（修改单）新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","186238","41.8","10.4","19.6","2.3","二氧化硫","2024-08-05","13","29","mg/m3","150","","是","否",""]
["2024","08","05","新余市","渝水区","新余市乾锦环保建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","脱硫塔001(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","193060","41.4","10.3","19.5","2.5","氟化物","2024-08-05","1.13","2.27","mg/m3","3","","是","否",""]
["2024","08","05","新余市","渝水区","新余市乾锦环保建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","脱硫塔001(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,人工干燥及焙烧","50","186238","41.8","10.4","19.6","2.3","氮氧化物","2024-08-05","17","38","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","08","05","新余市","渝水区","新余市乾锦环保建材有限公司","工业企业","3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造","大气环境","脱硫塔001(DA001)","国家标准","砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)","（表1、表2）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,原料燃烧破碎及制备成型","50","186238","41.8","10.4","19.6","2.3","颗粒物","2024-08-05","1.9","4.8","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","高新区","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","污水处理站废气排放口(DA001)","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度25m","10","20200","38.7","7.1","","13.88","硫化氢","2024-08-15","0.00026","0.00026","kg/h","0.90","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","高新区","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","污水处理站废气排放口(DA001)","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度25m","10","20200","38.7","7.1","","13.88","臭气浓度","2024-08-15","407","407","无量纲","6000","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","高新区","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","污水处理站废气排放口(DA001)","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度25m","10","20200","38.7","7.1","","13.88","氨（氨气）","2024-08-15","0.18","0.18","kg/h","14","","是","否",""]
["2024","08","14","新余市","高新区","新余市春宝碳素有限责任公司","工业企业","3091|石墨及碳素制品制造","大气环境","布袋除尘排放口1#001(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他","115.4","4484","37.9","2.3","","11.69","颗粒物","2024-08-14","1.8","1.8","mg/m3","120","","是","否",""]
["2024","08","17","新余市","高新区","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","喷涂固化段废气排口(DA004)","国家标准","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（修改单）新建企业有组织大气污染物排放浓度限值,热处理炉,其他热处理炉","70","8383","167.9","11.3","12.9","15.1","氮氧化物","2024-08-17","155","114","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","08","17","新余市","高新区","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","喷涂固化段废气排口(DA004)","地方标准"," 挥发性有机物排放标准 第6部分：家具制造业[地标](DB36/1101.6-2019)","表1　有组织挥发性有机物排放限值","70","8383","167.9","11.3","12.9","15.1","总挥发性有机物","2024-08-17","7.62","5.66","mg/m3","40","","是","否",""]
["2024","08","17","新余市","高新区","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","喷涂固化段废气排口(DA004)","国家标准","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（修改单）新建企业有组织大气污染物排放浓度限值,热处理炉,其他热处理炉","70","8383","167.9","11.3","12.9","15.1","二氧化硫","2024-08-17","<3","<3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","08","17","新余市","高新区","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","退火段废气排放口(DA003)","国家标准","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（修改单）新建企业有组织大气污染物排放浓度限值,热处理炉,其他热处理炉","70","7731","184.8","10.9","2.8","6.8","氮氧化物","2024-08-17","321","106","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","08","17","新余市","高新区","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","退火段废气排放口(DA003)","国家标准","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（修改单）新建企业有组织大气污染物排放浓度限值,热处理炉,其他热处理炉","70","7731","184.8","10.9","2.8","6.8","二氧化硫","2024-08-17","<3","<3","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","08","17","新余市","高新区","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","退火段废气排放口(DA003)","国家标准","轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)","（表1、表2）现有和新建企业有组织大气污染物排放浓度限值,热处理炉","70","7745","184.1","10.9","2.8","6.8","颗粒物","2024-08-17","2.3","<1","mg/m3","20","","是","否",""]

{"sheet":"周边环境","index":1,"n_rows":284,"n_cols":16,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测周边环境数据",null,"","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","监测项目","项目监测日期","地下水井深","地下水水位","环境监测结果/周边环境噪声监测结果(昼间)","取值单位"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","pH值","2024-08-01","22","7.4","7.0","无量纲"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","汞","2024-08-01","22","7.4","<0.00004","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","硫化物","2024-08-01","22","7.4","<0.01","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","氟化物","2024-08-01","12.6","0.6","0.093","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","溶解性总固体","2024-08-01","12.6","0.6","99","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","铁","2024-08-01","12.6","0.6","0.04","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","砷","2024-08-01","22","7.4","<0.0003","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","四氯化碳","2024-08-01","22","7.4","<0.4","ug/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","亚硝酸盐","2024-08-01","22","7.4","<0.003","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","浑浊度","2024-08-01","22","7.4","151","NTU"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","碘化物","2024-08-01","22","7.4","<0.002","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","苯","2024-08-01","22","7.4","<0.4","ug/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","镉","2024-08-01","22","7.4","<0.00005","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","锰","2024-08-01","12.6","0.6","0.82","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","挥发性酚类（以苯酚计）","2024-08-01","12.6","0.6","0.0004","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","锌","2024-08-01","12.6","0.6","0.0101","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","铁","2024-08-01","22","7.4","<0.03","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","铅","2024-08-01","22","7.4","0.00018","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","三氯甲烷","2024-08-01","22","7.4","<0.4","ug/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","硫酸盐","2024-08-01","12.6","0.6","23.1","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","钠","2024-08-01","22","7.4","8.27","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","色度","2024-08-01","22","7.4","<5","度"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","锰","2024-08-01","22","7.4","0.02","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","总硬度","2024-08-01","22","7.4","152","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","氨氮","2024-08-01","12.6","0.6","0.361","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","铝","2024-08-01","12.6","0.6","0.00697","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","苯","2024-08-01","12.6","0.6","<0.4","ug/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","铜","2024-08-01","22","7.4","0.00151","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","硫酸盐","2024-08-01","22","7.4","17.2","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","锌","2024-08-01","22","7.4","0.00741","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","铜","2024-08-01","12.6","0.6","0.00570","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","碘化物","2024-08-01","12.6","0.6","<0.002","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","氯化物","2024-08-01","12.6","0.6","1.23","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","pH值","2024-08-01","12.6","0.6","6.2","无量纲"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","砷","2024-08-01","12.6","0.6","<0.0003","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","氟化物","2024-08-01","22","7.4","0.158","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","甲苯","2024-08-01","22","7.4","<0.3","ug/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","铬（六价）","2024-08-01","22","7.4","0.006","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","耗氧量（COD法，以O2计）","2024-08-01","22","7.4","1.8","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","阴离子表面活性剂","2024-08-01","22","7.4","<0.05","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","色度","2024-08-01","12.6","0.6","<5","度"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","氰化物","2024-08-01","12.6","0.6","<0.001","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","浑浊度","2024-08-01","12.6","0.6","2.60","NTU"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","钠","2024-08-01","12.6","0.6","4.30","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","硒","2024-08-01","12.6","0.6","<0.0004","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","铬（六价）","2024-08-01","12.6","0.6","<0.004","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","总硬度","2024-08-01","12.6","0.6","165","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","硝酸盐（以N计）","2024-08-01","12.6","0.6","0.147","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","镉","2024-08-01","12.6","0.6","0.00010","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","耗氧量（COD法，以O2计）","2024-08-01","12.6","0.6","2.0","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","氨氮","2024-08-01","22","7.4","0.274","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","氯化物","2024-08-01","22","7.4","1.50","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","挥发性酚类（以苯酚计）","2024-08-01","22","7.4","<0.0003","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","硒","2024-08-01","22","7.4","<0.0004","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","甲苯","2024-08-01","12.6","0.6","<0.3","ug/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","三氯甲烷","2024-08-01","12.6","0.6","<0.4","ug/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","亚硝酸盐","2024-08-01","12.6","0.6","<0.003","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","溶解性总固体","2024-08-01","22","7.4","107","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","硝酸盐（以N计）","2024-08-01","22","7.4","0.532","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","氰化物","2024-08-01","22","7.4","<0.001","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","1#井（上游地下水监测井）","铝","2024-08-01","22","7.4","0.00672","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","汞","2024-08-01","12.6","0.6","<0.00004","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","阴离子表面活性剂","2024-08-01","12.6","0.6","<0.05","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","硫化物","2024-08-01","12.6","0.6","<0.01","mg/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","四氯化碳","2024-08-01","12.6","0.6","<0.4","ug/L"]
["2024","08","01","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井（下游地下水监测井）","铅","2024-08-01","12.6","0.6","<0.00009","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","挥发性酚类（以苯酚计）","2024-08-27","6","2.2","<0.0003","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","碘化物","2024-08-27","18","4.6","<0.002","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","浑浊度","2024-08-27","18","4.6","24.8","NTU"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","钠","2024-08-27","18","4.6","19.1","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","锌","2024-08-27","5.9","1.6","0.243","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","硝酸盐（以N计）","2024-08-27","5.9","1.6","0.460","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","氰化物","2024-08-27","18","4.6","<0.001","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","铊","2024-08-27","18","4.6","0.00009","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","铝","2024-08-27","18","4.6","0.00666","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","硒","2024-08-27","6","2.2","<0.0004","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","碘化物","2024-08-27","6","2.2","<0.002","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","溶解性总固体","2024-08-27","18","4.6","101","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","色度","2024-08-27","6","2.2","<5","度"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","铜","2024-08-27","5.9","1.6","0.00836","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","硒","2024-08-27","5.9","1.6","<0.0004","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","铝","2024-08-27","5.9","1.6","1.47","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","耗氧量（COD法，以O2计）","2024-08-27","5.9","1.6","1.8","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","锰","2024-08-27","8.6","4.3","1.48","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","钠","2024-08-27","6","2.2","5.60","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","铅","2024-08-27","6","2.2","0.00011","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","氨氮","2024-08-27","18","4.6","1.26","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","水温","2024-08-27","18","4.6","24.6","°C"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","氟化物","2024-08-27","18","4.6","1.28","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","锑","2024-08-27","8.6","4.3","<0.00015","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","耗氧量（COD法，以O2计）","2024-08-27","6","2.2","0.7","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","氯化物","2024-08-27","18","4.6","66.8","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","锑","2024-08-27","5.9","1.6","0.00015","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","总硬度","2024-08-27","8.6","4.3","97","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","铅","2024-08-27","8.6","4.3","0.00035","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","浑浊度","2024-08-27","8.6","4.3","38.4","NTU"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","硫化物","2024-08-27","8.6","4.3","<0.005","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","铊","2024-08-27","8.6","4.3","0.00011","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","亚硝酸盐","2024-08-27","8.6","4.3","<0.003","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","砷","2024-08-27","5.9","1.6","0.0005","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","硫酸盐","2024-08-27","8.6","4.3","192","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","锌","2024-08-27","8.6","4.3","0.0114","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","总硬度","2024-08-27","5.9","1.6","110","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","氨氮","2024-08-27","6","2.2","0.063","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","甲苯","2024-08-27","6","2.2","<0.3","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","硫化物","2024-08-27","18","4.6","<0.005","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","锑","2024-08-27","18","4.6","<0.00015","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","甲苯","2024-08-27","5.9","1.6","<0.3","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","碘化物","2024-08-27","5.9","1.6","<0.002","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","碘化物","2024-08-27","8.6","4.3","<0.002","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","水温","2024-08-27","6","2.2","25.3","°C"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","铝","2024-08-27","6","2.2","0.00707","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","铊","2024-08-27","5.9","1.6","0.00008","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","阴离子表面活性剂","2024-08-27","5.9","1.6","<0.05","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","挥发性酚类（以苯酚计）","2024-08-27","5.9","1.6","0.0006","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","氰化物","2024-08-27","8.6","4.3","<0.001","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","硝酸盐（以N计）","2024-08-27","8.6","4.3","0.268","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","三氯甲烷","2024-08-27","8.6","4.3","<0.4","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","铜","2024-08-27","6","2.2","0.0119","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","铁","2024-08-27","6","2.2","<0.03","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","氯化物","2024-08-27","6","2.2","7.71","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","铬（六价）","2024-08-27","18","4.6","<0.004","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","总硬度","2024-08-27","18","4.6","115","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","硫酸盐","2024-08-27","5.9","1.6","22.0","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","浑浊度","2024-08-27","5.9","1.6","86.8","NTU"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","阴离子表面活性剂","2024-08-27","6","2.2","<0.05","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","苯","2024-08-27","6","2.2","<0.4","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","硝酸盐（以N计）","2024-08-27","18","4.6","0.647","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","三氯甲烷","2024-08-27","18","4.6","<0.4","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","挥发性酚类（以苯酚计）","2024-08-27","18","4.6","0.0004","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","铊","2024-08-27","6","2.2","0.00003","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","镉","2024-08-27","8.6","4.3","0.00027","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","氟化物","2024-08-27","8.6","4.3","0.837","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","铜","2024-08-27","8.6","4.3","0.00690","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","铬（六价）","2024-08-27","8.6","4.3","<0.004","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","氨氮","2024-08-27","8.6","4.3","0.552","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","溶解性总固体","2024-08-27","6","2.2","99","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","硫酸盐","2024-08-27","6","2.2","123","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","四氯化碳","2024-08-27","18","4.6","<0.4","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","阴离子表面活性剂","2024-08-27","18","4.6","<0.05","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","铁","2024-08-27","5.9","1.6","1.25","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","氨氮","2024-08-27","5.9","1.6","0.214","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","硫酸盐","2024-08-27","18","4.6","218","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","镉","2024-08-27","6","2.2","0.00008","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","锌","2024-08-27","6","2.2","0.00946","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","三氯甲烷","2024-08-27","5.9","1.6","<0.4","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","砷","2024-08-27","8.6","4.3","0.0021","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","pH值","2024-08-27","8.6","4.3","7.3","无量纲"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","总硬度","2024-08-27","6","2.2","102","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","苯","2024-08-27","18","4.6","<0.4","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","亚硝酸盐","2024-08-27","5.9","1.6","<0.003","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","苯","2024-08-27","5.9","1.6","<0.4","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","氰化物","2024-08-27","5.9","1.6","<0.001","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","氯化物","2024-08-27","5.9","1.6","14","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","色度","2024-08-27","5.9","1.6","<5","度"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","氟化物","2024-08-27","6","2.2","0.229","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","铬（六价）","2024-08-27","6","2.2","<0.004","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","浑浊度","2024-08-27","6","2.2","28.8","NTU"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","氰化物","2024-08-27","6","2.2","<0.001","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","锑","2024-08-27","6","2.2","<0.00015","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","砷","2024-08-27","18","4.6","0.0069","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","甲苯","2024-08-27","18","4.6","<0.3","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","亚硝酸盐","2024-08-27","6","2.2","<0.003","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","镉","2024-08-27","5.9","1.6","0.00025","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","铅","2024-08-27","5.9","1.6","0.00192","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","钠","2024-08-27","5.9","1.6","5.10","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","硫化物","2024-08-27","5.9","1.6","<0.005","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","水温","2024-08-27","5.9","1.6","30.6","°C"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","铬（六价）","2024-08-27","5.9","1.6","<0.004","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","汞","2024-08-27","8.6","4.3","<0.00004","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","色度","2024-08-27","8.6","4.3","<5","度"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","四氯化碳","2024-08-27","8.6","4.3","<0.4","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","pH值","2024-08-27","6","2.2","6.2","无量纲"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","硝酸盐（以N计）","2024-08-27","6","2.2","0.080","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","砷","2024-08-27","6","2.2","0.0008","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","硒","2024-08-27","18","4.6","<0.0004","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","四氯化碳","2024-08-27","5.9","1.6","<0.4","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","氟化物","2024-08-27","5.9","1.6","0.309","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","溶解性总固体","2024-08-27","5.9","1.6","97","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","铜","2024-08-27","18","4.6","0.0112","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","pH值","2024-08-27","18","4.6","7.2","无量纲"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","苯","2024-08-27","8.6","4.3","<0.4","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","耗氧量（COD法，以O2计）","2024-08-27","8.6","4.3","2.4","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","三氯甲烷","2024-08-27","6","2.2","<0.4","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","锰","2024-08-27","6","2.2","0.49","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","pH值","2024-08-27","5.9","1.6","7.5","无量纲"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","锰","2024-08-27","5.9","1.6","0.12","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","溶解性总固体","2024-08-27","8.6","4.3","93","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","甲苯","2024-08-27","8.6","4.3","<0.3","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","氯化物","2024-08-27","8.6","4.3","98.6","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","铁","2024-08-27","8.6","4.3","0.48","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","阴离子表面活性剂","2024-08-27","8.6","4.3","<0.05","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","铝","2024-08-27","8.6","4.3","0.0270","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","耗氧量（COD法，以O2计）","2024-08-27","18","4.6","3.5","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","亚硝酸盐","2024-08-27","18","4.6","<0.003","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","铅","2024-08-27","18","4.6","0.00021","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢冷轧地下水","汞","2024-08-27","5.9","1.6","<0.00004","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","铁","2024-08-27","18","4.6","1.53","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","色度","2024-08-27","18","4.6","<5","度"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","汞","2024-08-27","18","4.6","<0.00004","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","锌","2024-08-27","18","4.6","0.00494","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","汞","2024-08-27","6","2.2","<0.00004","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","镉","2024-08-27","18","4.6","0.00025","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢环科地下水","锰","2024-08-27","18","4.6","4.88","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","硫化物","2024-08-27","6","2.2","<0.005","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢烧结地下水","四氯化碳","2024-08-27","6","2.2","<0.4","ug/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","水温","2024-08-27","8.6","4.3","37.0","°C"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","钠","2024-08-27","8.6","4.3","37.5","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","挥发性酚类（以苯酚计）","2024-08-27","8.6","4.3","<0.0003","mg/L"]
["2024","08","27","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水","新钢老区污水处理地下水","硒","2024-08-27","8.6","4.3","<0.0004","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","浑浊度","2024-08-26","","","1.67","NTU"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","总硬度","2024-08-26","","","111","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","氨氮","2024-08-26","","","0.101","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","锑","2024-08-26","","","<0.00015","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","硒","2024-08-26","","","<0.0004","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","锰","2024-08-26","","","6.92","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","色度","2024-08-26","","","<5","度"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","锑","2024-08-26","","","<0.00015","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","氟化物","2024-08-26","","","0.207","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","硫酸盐","2024-08-26","","","56.4","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","硝酸盐（以N计）","2024-08-26","","","12.1","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","甲苯","2024-08-26","","","<0.3","ug/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","铬（六价）","2024-08-26","","","<0.004","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","铊","2024-08-26","","","0.00009","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","四氯化碳","2024-08-26","","","<0.4","ug/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","三氯甲烷","2024-08-26","","","<0.4","ug/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","铝","2024-08-26","","","0.00244","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","氯化物","2024-08-26","","","7.62","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","硫酸盐","2024-08-26","","","771","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","硫化物","2024-08-26","","","<0.005","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","氨氮","2024-08-26","","","0.075","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","铊","2024-08-26","","","0.00034","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","钠","2024-08-26","","","34.4","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","汞","2024-08-26","","","<0.00004","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","铝","2024-08-26","","","0.682","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","铁","2024-08-26","","","<0.03","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","氰化物","2024-08-26","","","<0.001","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","色度","2024-08-26","","","<5","度"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","耗氧量（COD法，以O2计）","2024-08-26","","","1.0","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","铁","2024-08-26","","","<0.03","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","氟化物","2024-08-26","","","2.10","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","氰化物","2024-08-26","","","<0.001","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","水温","2024-08-26","","","24.5","°C"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","钠","2024-08-26","","","8.50","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","亚硝酸盐","2024-08-26","","","<0.003","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","硝酸盐（以N计）","2024-08-26","","","0.712","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","pH值","2024-08-26","","","5.0","无量纲"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","三氯甲烷","2024-08-26","","","<0.4","ug/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","总硬度","2024-08-26","","","106","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","水温","2024-08-26","","","21.7","°C"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","镉","2024-08-26","","","0.00108","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","砷","2024-08-26","","","<0.0003","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","铬（六价）","2024-08-26","","","<0.004","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","铜","2024-08-26","","","0.00906","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","碘化物","2024-08-26","","","0.028","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","铜","2024-08-26","","","0.0153","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","苯","2024-08-26","","","<0.4","ug/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","苯","2024-08-26","","","<0.4","ug/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","锌","2024-08-26","","","0.0435","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","镉","2024-08-26","","","0.00225","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","硒","2024-08-26","","","<0.0004","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","浑浊度","2024-08-26","","","0.88","NTU"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","甲苯","2024-08-26","","","<0.3","ug/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","碘化物","2024-08-26","","","<0.002","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","挥发性酚类（以苯酚计）","2024-08-26","","","<0.0003","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","氯化物","2024-08-26","","","14.0","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","硫化物","2024-08-26","","","<0.005","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","锌","2024-08-26","","","0.0116","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","亚硝酸盐","2024-08-26","","","<0.003","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","铅","2024-08-26","","","0.00130","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","砷","2024-08-26","","","<0.0003","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","溶解性总固体","2024-08-26","","","103","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","耗氧量（COD法，以O2计）","2024-08-26","","","1.2","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","锰","2024-08-26","","","2.91","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","铅","2024-08-26","","","0.00014","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","阴离子表面活性剂","2024-08-26","","","<0.05","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","汞","2024-08-26","","","<0.00004","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","溶解性总固体","2024-08-26","","","98","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","7#露天井（背景点）","pH值","2024-08-26","","","6.4","无量纲"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","挥发性酚类（以苯酚计）","2024-08-26","","","0.0004","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","阴离子表面活性剂","2024-08-26","","","<0.05","mg/L"]
["2024","08","26","新余市","","新余良山矿业有限责任公司","工业企业","081|铁矿采选","土壤环境","4#井（手摇井）","四氯化碳","2024-08-26","","","<0.4","ug/L"]

{"sheet":"废水排放","index":2,"n_rows":118,"n_cols":25,"rows_kept":118,"merged":[[0,0,0,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废水排放数据",null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷","废水流量","废水水温","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","综合废水排放口(DW006)","地方标准","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准(DBxysw)","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准","100","12.7","14.7","总氮（以N计）","2024-08-06","10.3","mg/L","35","","是","否",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","综合废水排放口(DW006)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,二级标准","100","12.7","14.7","总锌","2024-08-06","<0.05","mg/L","5","","是","否",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","综合废水排放口(DW006)","地方标准","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准(DBxysw)","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准","100","12.7","14.7","石油类","2024-08-06","0.25","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","综合废水排放口(DW006)","地方标准","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准(DBxysw)","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准","100","12.7","14.7","总磷（以P计）","2024-08-06","0.13","mg/L","3.5","","是","否",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","综合废水排放口(DW006)","地方标准","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准(DBxysw)","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准","100","12.7","14.7","悬浮物","2024-08-06","13","mg/L","30","","是","否",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","综合废水排放口(DW006)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表1）第一类污染物最高允许排放浓度","100","12.7","14.7","总铅","2024-08-06","0.0046","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","综合废水排放口(DW006)","地方标准","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准(DBxysw)","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准","100","12.7","14.7","氨氮（NH3-N）","2024-08-06","7.84","mg/L","30","","是","否",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","综合废水排放口(DW006)","地方标准","江西省地方标准《工业废水铊污染物排放标准》[地标][地标](DB36/1149——2019)","工业废水铊污染物排放","100","12.7","14.7","铊","2024-08-06","<0.00083","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","综合废水排放口(DW006)","","","","100","12.7","14.7","锑","2024-08-06","0.0012","mg/L","","","否","",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","综合废水排放口(DW006)","地方标准","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准(DBxysw)","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准","100","12.7","14.7","化学需氧量","2024-08-06","6","mg/L","350","","是","否",""]
["2024","08","06","新余市","渝水区","江西新鑫金属材料科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","水环境","综合废水排放口(DW006)","地方标准","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准(DBxysw)","新余鑫远水务有限公司（新余城西污水处理厂）纳管标准","100","12.7","14.7","pH值","2024-08-06","7.0","无量纲","9","5.5","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","渝水区","新余绿园肉类食品有限公司","工业企业","1351|牲畜屠宰","水环境","废水总排放口","国家标准","肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)","（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,畜类屠宰加工,排放浓度,一级","32","","29.3","pH值","2024-08-12","7.2","无量纲","8.5","6.0","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","渝水区","新余绿园肉类食品有限公司","工业企业","1351|牲畜屠宰","水环境","废水总排放口","国家标准","肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)","（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,畜类屠宰加工,排放浓度,一级","32","","29.3","大肠菌群","2024-08-12","69","个/L","5000","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","渝水区","新余绿园肉类食品有限公司","工业企业","1351|牲畜屠宰","水环境","废水总排放口","地方标准","城东污水处理厂接管标准(009)","城东污水处理厂接管标准","32","","29.3","化学需氧量","2024-08-12","10","mg/L","250","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","渝水区","新余绿园肉类食品有限公司","工业企业","1351|牲畜屠宰","水环境","废水总排放口","国家标准","肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)","（表3）1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,畜类屠宰加工,排放浓度,一级","32","","29.3","动植物油","2024-08-12","<0.06","mg/L","15","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","渝水区","新余绿园肉类食品有限公司","工业企业","1351|牲畜屠宰","水环境","废水总排放口","地方标准","城东污水处理厂接管标准(009)","城东污水处理厂接管标准","32","","29.3","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-12","2.8","mg/L","120","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","渝水区","新余绿园肉类食品有限公司","工业企业","1351|牲畜屠宰","水环境","废水总排放口","地方标准","城东污水处理厂接管标准(009)","城东污水处理厂接管标准","32","","29.3","氨氮（NH3-N）","2024-08-12","0.114","mg/L","25","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","渝水区","新余绿园肉类食品有限公司","工业企业","1351|牲畜屠宰","水环境","废水总排放口","地方标准","城东污水处理厂接管标准(009)","城东污水处理厂接管标准","32","","29.3","悬浮物","2024-08-12","15","mg/L","160","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","渝水区","新余绿园肉类食品有限公司","工业企业","1351|牲畜屠宰","水环境","废水总排放口","地方标准","城东污水处理厂接管标准(009)","城东污水处理厂接管标准","32","","29.3","总磷（以P计）","2024-08-12","0.16","mg/L","3","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","渝水区","新余绿园肉类食品有限公司","工业企业","1351|牲畜屠宰","水环境","废水总排放口","地方标准","城东污水处理厂接管标准(009)","城东污水处理厂接管标准","32","","29.3","总氮","2024-08-12","23.9","mg/L","35","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","","污水总排放口001","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","75","","27.5","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-20","1.8","mg/L","150","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","","污水总排放口001","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","75","","27.5","总磷","2024-08-20","0.19","mg/L","5","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","","污水总排放口001","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","75","","27.5","化学需氧量","2024-08-20","58","mg/L","150","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","","污水总排放口001","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","75","","27.5","氨氮","2024-08-20","0.596","mg/L","40","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","","污水总排放口001","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","75","","27.5","粪大肠菌群数","2024-08-20","<1","个/100ml","1000","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","","污水总排放口001","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","75","","27.5","蛔虫卵","2024-08-20","<0.5","个/L","2.0","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","","污水总排放口001","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","75","","27.5","总氮","2024-08-20","23.7","mg/L","70","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","","污水总排放口001","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","75","","27.5","悬浮物","2024-08-20","28","mg/L","150","","是","否",""]
["2024","08","14","新余市","分宜县","分宜县青洲种养专业合作社","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","场区综合废水排放口(DW001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","6","","30","总氮","2024-08-14","13.6","mg/L","70","","是","否",""]
["2024","08","14","新余市","分宜县","分宜县青洲种养专业合作社","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","场区综合废水排放口(DW001)","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","6","","30","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-14","2.2","mg/L","150","","是","否",""]
["2024","08","14","新余市","分宜县","分宜县青洲种养专业合作社","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","场区综合废水排放口(DW001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","6","","30","悬浮物","2024-08-14","10","mg/L","150","","是","否",""]
["2024","08","14","新余市","分宜县","分宜县青洲种养专业合作社","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","场区综合废水排放口(DW001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","6","","30","化学需氧量","2024-08-14","24","mg/L","150","","是","否",""]
["2024","08","14","新余市","分宜县","分宜县青洲种养专业合作社","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","场区综合废水排放口(DW001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","6","","30","氨氮","2024-08-14","6.05","mg/L","40","","是","否",""]
["2024","08","14","新余市","分宜县","分宜县青洲种养专业合作社","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","场区综合废水排放口(DW001)","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","6","","30","粪大肠菌群数","2024-08-14","16","个/100ml","1000","","是","否",""]
["2024","08","14","新余市","分宜县","分宜县青洲种养专业合作社","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","场区综合废水排放口(DW001)","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","6","","30","蛔虫卵","2024-08-14","<0.5","个/L","2.0","","是","否",""]
["2024","08","14","新余市","分宜县","分宜县青洲种养专业合作社","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","场区综合废水排放口(DW001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","6","","30","总磷","2024-08-14","0.26","mg/L","5","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","40","","31.7","氨氮","2024-08-20","<0.025","mg/L","40","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","40","","31.7","总氮","2024-08-20","3.91","mg/L","70","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","40","","31.7","悬浮物","2024-08-20","11","mg/L","150","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","40","","31.7","粪大肠菌群数","2024-08-20","1","个/100ml","1000","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","40","","31.7","化学需氧量","2024-08-20","16","mg/L","150","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","40","","31.7","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-20","0.9","mg/L","150","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","40","","31.7","总磷","2024-08-20","3.34","mg/L","5","","是","否",""]
["2024","08","20","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","40","","31.7","蛔虫卵","2024-08-20","<0.5","个/L","2.0","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","高新区","新余艾格菲畜牧有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","总排口(DW001)","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","40","","33.2","蛔虫卵","2024-08-12","<0.5","个/L","2.0","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","高新区","新余艾格菲畜牧有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","总排口(DW001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","40","","33.2","总氮","2024-08-12","1.74","mg/L","70","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","高新区","新余艾格菲畜牧有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准","40","","33.2","悬浮物","2024-08-12","9","mg/L","70","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","高新区","新余艾格菲畜牧有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","总排口(DW001)","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","40","","33.2","粪大肠菌群数","2024-08-12","195","个/100ml","1000","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","高新区","新余艾格菲畜牧有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","40","","33.2","pH值","2024-08-12","7.8","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","高新区","新余艾格菲畜牧有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准","40","","33.2","化学需氧量","2024-08-12","8","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","高新区","新余艾格菲畜牧有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","总排口(DW001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","40","","33.2","总磷","2024-08-12","0.14","mg/L","5","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","高新区","新余艾格菲畜牧有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准","40","","33.2","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-12","0.8","mg/L","20","","是","否",""]
["2024","08","12","新余市","高新区","新余艾格菲畜牧有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","总排口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准","40","","33.2","氨氮（NH3-N）","2024-08-12","1.68","mg/L","15","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","70","","30.1","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-16","3.1","mg/L","250","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","生产废水排放口(DW002)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,间接排放限值","70","","39","总镍","2024-08-16","<0.05","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值","70","","30.1","氨氮（NH3-N）","2024-08-16","2.96","mg/L","15","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","生产废水排放口(DW002)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,间接排放限值","70","","39","总砷","2024-08-16","0.0072","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值","70","","30.1","化学需氧量","2024-08-16","15","mg/L","200","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","生产废水排放口(DW002)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,间接排放限值","70","","39","总铬","2024-08-16","0.009","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值","70","","30.1","总铜","2024-08-16","<0.05","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","生产废水排放口(DW002)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,间接排放限值","70","","39","总镉","2024-08-16","<0.05","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值","70","","30.1","总铁","2024-08-16","0.62","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值","70","","30.1","总锌","2024-08-16","<0.05","mg/L","4.0","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值","70","","30.1","悬浮物","2024-08-16","12","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值","70","","30.1","总磷（以P计）","2024-08-16","0.20","mg/L","2.0","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值","70","","30.1","总氮（以N计）","2024-08-16","4.05","mg/L","35","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值","70","","30.1","总氰化物","2024-08-16","<0.001","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","生产废水排放口(DW002)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,间接排放限值","70","","39","六价铬","2024-08-16","<0.004","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值","70","","30.1","石油类","2024-08-16","0.13","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准","70","","30.1","动植物油","2024-08-16","<0.06","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值","70","","30.1","pH值","2024-08-16","7.8","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","生产废水排放口(DW002)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,间接排放限值","70","","39","总汞","2024-08-16","0.00021","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","08","16","新余市","","江西炬煌磁电科技有限公司","工业企业","3130|钢压延加工","环境风险管控","综合废水排放口(DW001)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值","70","","30.1","氟化物","2024-08-16","0.42","mg/L","20","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","重金属废水预处理 设施排放口(DW001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","10","","30.8","总镍","2024-08-15","0.26","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","0.00567","30.7","总氰化物","2024-08-15","<0.001","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","10","0.00567","30.7","甲醛","2024-08-15","<0.05","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","0.00567","30.7","悬浮物","2024-08-15","8","mg/L","50","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","0.00567","30.7","总铁","2024-08-15","0.44","mg/L","3.0","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,一级标准","10","0.00567","30.7","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-15","10.6","mg/L","20","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","0.00567","30.7","石油类","2024-08-15","0.12","mg/L","3.0","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","重金属废水预处理 设施排放口(DW001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","10","","30.8","六价铬","2024-08-15","<0.004","mg/L","0.2","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","0.00567","30.7","总锌","2024-08-15","0.06","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","0.00567","30.7","氟化物","2024-08-15","1.27","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","0.00567","30.7","化学需氧量","2024-08-15","51","mg/L","80","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","重金属废水预处理 设施排放口(DW001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","10","","30.8","总铬","2024-08-15","0.020","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","0.00567","30.7","总磷（以P计）","2024-08-15","0.07","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","0.00567","30.7","pH值","2024-08-15","7.6","mg/L","9","6","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","0.00567","30.7","总氮（以N计）","2024-08-15","6.48","mg/L","20","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","重金属废水预处理 设施排放口(DW001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","10","","30.8","总银","2024-08-15","0.00043","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","10","0.00567","30.7","色度","2024-08-15","14","倍","50","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","0.00567","30.7","氨氮（NH3-N）","2024-08-15","0.11","mg/L","15","","是","否",""]
["2024","08","15","新余市","","新余北港圳上科技有限公司","工业企业","3360|金属表面处理及热处理加工","土壤污染监管","生产废水总排口(DW002)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","0.00567","30.7","总铜","2024-08-15","<0.05","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","车间排口","","","","50","","","总锑","2024-08-27","0.00136","mg/L","","","否","",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","总磷（以P计）","2024-08-27","0.06","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","悬浮物","2024-08-27","15","mg/L","30","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","总铁","2024-08-27","0.45","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","车间排口","地方标准","工业废水铊污染物排放标准(DB36/1149-2019)","总铊","50","","","总铊","2024-08-27","<0.00002","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","50","","","总砷","2024-08-27","0.0022","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","50","","","六价铬","2024-08-27","0.005","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","50","","","总铅","2024-08-27","0.00061","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","50","","","总汞","2024-08-27","<0.00004","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","50","","","总铬","2024-08-27","0.009","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","氟化物","2024-08-27","2.31","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","83","","33.6","动植物油","2024-08-27","<0.06","mg/L","3","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","石油类","2024-08-27","<0.06","mg/L","3","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","总氮（以N计）","2024-08-27","4.29","mg/L","15","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","挥发酚","2024-08-27","0.0036","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","pH值","2024-08-27","7.9","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","总锌","2024-08-27","0.0248","mg/L","2.0","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","氰化物（总氰化合物）","2024-08-27","<0.001","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用","83","","33.6","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-27","1.3","mg/L","20","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","50","","","总镍","2024-08-27","0.213","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","车间排口","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","50","","","总镉","2024-08-27","<0.00005","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","总铜","2024-08-27","0.0119","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","氨氮（NH3-N）","2024-08-27","1.72","mg/L","5","","是","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","总排口(DW004)","国家标准","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业","83","","33.6","化学需氧量","2024-08-27","11","mg/L","50","","是","否",""]

{"sheet":"无组织","index":3,"n_rows":19,"n_cols":25,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测无组织数据",null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","无组织风向","无组织风速(m/s)","无组织温度(℃)","无组织压力(kPa)","监测项目","项目监测日期","监测结果","取值单位","排放上限","排放下限","是否超标","超标倍数"]
["2024","08","08","新余市","渝水区","新余市百特树脂有限公司","工业企业","2651|初级形态塑料及合成树脂制造","大气环境","厂界","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用","南","2.2","36","99.17","二甲苯","2024-08-08","0.216","mg/m3","1.2","","否",""]
["2024","08","08","新余市","渝水区","新余市百特树脂有限公司","工业企业","2651|初级形态塑料及合成树脂制造","大气环境","厂界","国家标准","合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)","（表9）企业边界大气污染物浓度限值","南","2.2","36","99.17","甲苯","2024-08-08","0.0488","mg/m3","0.8","","否",""]
["2024","08","08","新余市","渝水区","新余市百特树脂有限公司","工业企业","2651|初级形态塑料及合成树脂制造","大气环境","厂界","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用","南","2.2","36","99.17","二甲苯","2024-08-08","0.216","mg/m3","1.2","","否",""]
["2024","08","08","新余市","渝水区","新余市百特树脂有限公司","工业企业","2651|初级形态塑料及合成树脂制造","大气环境","厂界","国家标准","合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)","（表9）企业边界大气污染物浓度限值","南","2.2","36","99.17","甲苯","2024-08-08","0.110","mg/m3","0.8","","否",""]
["2024","08","08","新余市","渝水区","新余市百特树脂有限公司","工业企业","2651|初级形态塑料及合成树脂制造","大气环境","厂界","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用","南","2.2","36","99.17","二甲苯","2024-08-08","0.135","mg/m3","1.2","","否",""]
["2024","08","08","新余市","渝水区","新余市百特树脂有限公司","工业企业","2651|初级形态塑料及合成树脂制造","大气环境","厂界","国家标准","合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)","（表9）企业边界大气污染物浓度限值","南","2.2","36","99.17","甲苯","2024-08-08","0.104","mg/m3","0.8","","否",""]
["2024","08","08","新余市","渝水区","新余市百特树脂有限公司","工业企业","2651|初级形态塑料及合成树脂制造","大气环境","厂界","国家标准","合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)","（表9）企业边界大气污染物浓度限值","南","2.2","36","99.17","甲苯","2024-08-08","0.116","mg/m3","0.8","","否",""]
["2024","08","08","新余市","渝水区","新余市百特树脂有限公司","工业企业","2651|初级形态塑料及合成树脂制造","大气环境","厂界","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用","南","2.2","36","99.17","二甲苯","2024-08-08","0.204","mg/m3","1.2","","否",""]
["2024","08","16","新余市","","新余市万盛旧物处理有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","环境风险管控","上风向","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建","东南风","2.5","30.3","99.8","臭气浓度","2024-08-16","<10","无量纲","20","","否",""]
["2024","08","16","新余市","","新余市万盛旧物处理有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","环境风险管控","上风向","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用","东南风","2.5","30.3","99.8","非甲烷总烃","2024-08-16","0.58","mg/m3","4.0","","否",""]
["2024","08","16","新余市","","新余市万盛旧物处理有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","环境风险管控","下风向1","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用","东南风","2.5","30.3","99.8","非甲烷总烃","2024-08-16","0.76","mg/m3","4.0","","否",""]
["2024","08","16","新余市","","新余市万盛旧物处理有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","环境风险管控","下风向2","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用","东南风","2.5","30.3","99.8","非甲烷总烃","2024-08-16","0.80","mg/m3","4.0","","否",""]
["2024","08","16","新余市","","新余市万盛旧物处理有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","环境风险管控","无组织自行监测点厂区内","国家标准","挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)","（表A.1）厂区内VOCs无组织排放限值,监控点处1h平均浓度值,排放限值","东南风","2.5","30.3","99.8","非甲烷总烃","2024-08-16","0.81","mg/m3","10","","否",""]
["2024","08","16","新余市","","新余市万盛旧物处理有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","环境风险管控","下风向2","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建","东南风","2.5","30.3","99.8","臭气浓度","2024-08-16","<10","无量纲","20","","否",""]
["2024","08","16","新余市","","新余市万盛旧物处理有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","环境风险管控","下风向3","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用","东南风","2.5","30.3","99.8","非甲烷总烃","2024-08-16","0.85","mg/m3","4.0","","否",""]
["2024","08","16","新余市","","新余市万盛旧物处理有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","环境风险管控","下风向3","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建","东南风","2.5","30.3","99.8","臭气浓度","2024-08-16","<10","无量纲","20","","否",""]
["2024","08","16","新余市","","新余市万盛旧物处理有限公司","工业企业","7724|危险废物治理","环境风险管控","下风向1","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建","东南风","2.5","30.3","99.8","臭气浓度","2024-08-16","<10","无量纲","20","","否",""]

{"sheet":"厂界噪声","index":4,"n_rows":6,"n_cols":24,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测厂界噪声数据",null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","噪声声源","噪声风速","监测项目","项目监测日期","噪声监测结果","噪声监测结果(夜间)","取值单位","排放上限","排放下限","是否超标","超标倍数"]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","厂界东","国家标准","工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)","（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间","设备","0.9","工业企业厂界环境噪声","2024-08-27","52.6","44","dB","65;55","","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","厂界北","国家标准","工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)","（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间","设备","0.9","工业企业厂界环境噪声","2024-08-27","57.3","50.7","dB","65;55","","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","厂界南","国家标准","工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)","（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间","设备","0.9","工业企业厂界环境噪声","2024-08-27","57.1","52.6","dB","65;55","","否",""]
["2024","08","27","新余市","","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管","厂界西","国家标准","工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)","（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间","设备","0.9","工业企业厂界环境噪声","2024-08-27","52","49.3","dB","65;55","","否",""]