{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["废气排放","废水排放"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":65,"n_cols":29,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废气排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废气生产负荷(%)","废气流量(m³/h)","废气温度(°C)","废气湿度(%)","废气含氧量(%)","废气流速(m/s)","监测项目名称","项目监测日期","废气实测结果","废气折算结果","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","4#有机废气排口(DA001)","地方标准","天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2014)","电子工业,电子元器件、电子专用材料、电子终端产品","80","31425","24.2","14.59","","9.7","VOCs","2024-11-07","0.322","0.322","mg/m3","50","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","5#有机废气排口(DA001)","地方标准","天津工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020)","表1","35","13801","27","14.59","","6.2","苯","2024-11-07","0.016","0.016","mg/m3","1","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","4#粉尘废气排口(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他","80","2372","40","4.5","","11.2","颗粒物","2024-11-07","22.2","22.2","mg/m3","120","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","4#酸性废气排口(DA001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求","80","32698","17.5","1.46","21","13.7","氮氧化物","2024-11-07","9.43","9.43","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","4#酸性废气排口(DA001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求","80","32698","17.5","1.46","21","13.7","硫酸雾","2024-11-07","<0.2","<0.2","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","4#酸性废气排口(DA001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求","80","32698","17.5","1.46","21","13.7","氯化氢","2024-11-07","<0.2","<0.2","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","4#车间碱性废气排放口(DA001)","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","80","21322","21.1","1.98","","9.1","氨","2024-11-07","0.0104","0.0104","kg/h","4.9","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","5#酸性废气排口(DA001)","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求","35","12076","25.7","14.59","","5.4","硫酸雾","2024-11-07","<0.2","<0.2","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","5#有机废气排口(DA001)","地方标准","天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2014)","电子工业,电子元器件、电子专用材料、电子终端产品","35","13801","27","14.59","","6.2","VOCs","2024-11-07","0.580","0.580","mg/m3","50","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","4#有机废气排口(DA001)","地方标准","天津工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020)","表1","80","31425","24.2","14.95","","9.7","苯","2024-11-07","0.009","0.009","mg/m3","1","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","5#排气筒(DA005)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","50","3183","30","3.5","20.88","2","颗粒物","2024-11-11","22.1","22","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","5#排气筒(DA005)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,涉锡、镍、锌、锰、锑、铜、钴、钼、锆重金属无机化合物工业","50","6365","30","3.5","","4.1","锌及其化合物（以锌计）","2024-11-11","0.0128","0.0128","mg/m3","5","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","5#排气筒(DA005)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","50","3183","30","3.1","20.88","2","二氧化硫","2024-11-11","<2","<2","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","5#排气筒(DA005)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","50","3183","30","3.1","20.88","2","氮氧化物","2024-11-11","<2","<2","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","3#排气筒(DA002)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,硫化合物及硫酸盐工业,涉钡、锶重金属无机化合物工业","50","7407","39.6","3.15","","3","硫酸雾","2024-11-11","<0.2","<0.2","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","3#排气筒(DA002)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,其他(硫化合物及硫酸盐工业、无机氰化合物工业除外)","50","7407","39.6","3.15","","3","氯化氢","2024-11-11","<0.2","<0.2","mg/m3","10","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","3#排气筒(DA002)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,无机氟化合物工业","50","7407","39.6","3.15","","3","氟化物","2024-11-11","0.437","0.437","mg/m3","6","","是","否",""]
["2024","11","25","新余市","分宜县","江西国燕高新材料科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","锅炉废气排放口(DA001)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用","50","14665","74.3","8.5","16.79","1.8","颗粒物","2024-11-25","21.6","62","mg/m3","80","","是","否",""]
["2024","11","25","新余市","分宜县","江西国燕高新材料科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","锅炉废气排放口(DA001)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,除位于广西壮族自治区、重庆、四川和贵州省之外的燃煤锅炉","50","14665","74.3","8.6","16.79","1.8","二氧化硫","2024-11-25","41","117","mg/m3","400","","是","否",""]
["2024","11","25","新余市","分宜县","江西国燕高新材料科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","脱硫废气排放口(DA001)","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度40m","50","","","","","","臭气浓度","2024-11-25","1523","1523","无量纲","20000","","是","否",""]
["2024","11","25","新余市","分宜县","江西国燕高新材料科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","锅炉废气排放口(DA001)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用","50","14665","74.3","8.6","16.79","1.8","氮氧化物","2024-11-25","90.8","259","mg/m3","400","","是","否",""]
["2024","11","25","新余市","分宜县","江西国燕高新材料科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","锅炉废气排放口(DA001)","国家标准","锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)","（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉","50","","","","","","林格曼黑度","2024-11-25","<1","<1","级","1","","是","否",""]
["2024","11","15","新余市","分宜县","江西恒灿能源科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","热解废气排放口2002(DA002)","国家标准","石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015)","（表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉","30","6195","30","8","","4.2","氮氧化物","2024-11-15","63.4","63.4","mg/m3","150","","是","否",""]
["2024","11","15","新余市","分宜县","江西恒灿能源科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","热解废气排放口2002(DA002)","国家标准","石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015)","（表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉","30","6195","30","8","","4.2","二氧化硫","2024-11-15","15.0","15.0","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","11","15","新余市","分宜县","江西恒灿能源科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","热解废气排放口2002(DA002)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10","30","6195","30","7.1","","4.2","非甲烷总烃","2024-11-15","3.66","3.66","mg/m3","120","","是","否",""]
["2024","11","15","新余市","分宜县","江西恒灿能源科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","热解废气排放口2002(DA002)","国家标准","石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015)","（表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉","30","5161","30","5.2","","3.4","颗粒物","2024-11-15","14.5","14.5","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","11","15","新余市","分宜县","江西恒灿能源科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","热解废气排放口2002(DA002)","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","30","6195","30","7.1","","4.2","硫化氢","2024-11-15","0.0000360","0.0000360","kg/h","0.33","","是","否",""]
["2024","11","18","新余市","分宜县","江西恒灿能源科技有限公司","工业企业","422|非金属废料和碎屑加工处理","大气环境","热解废气排放口2002(DA002)","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","80","","","","","","臭气浓度","2024-11-18","93","93","无量纲","2000","","是","否",""]
["2024","11","29","新余市","分宜县","江西仙鹤白水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑(DA007)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","70","136162","112","9.9","12.18","9.7","颗粒物","2024-11-29","3.5","4.4","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","11","29","新余市","分宜县","江西仙鹤白水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑(DA007)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","70","141172","112","10.2","12.2","10.1","氮氧化物","2024-11-29","172","215","mg/m3","400","","是","否",""]
["2024","11","29","新余市","分宜县","江西仙鹤白水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑(DA007)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","70","141172","112","9.9","12.2","10.1","汞及其化合物","2024-11-29","0.00106","0.00132","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2024","11","29","新余市","分宜县","江西仙鹤白水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑(DA007)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","70","141172","112","9.9","12.2","10.1","氨","2024-11-29","0.338","0.423","mg/m3","10","","是","否",""]
["2024","11","29","新余市","分宜县","江西仙鹤白水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑(DA007)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","70","141172","112","10.2","12.2","10.1","二氧化硫","2024-11-29","<2","2","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","11","29","新余市","分宜县","江西仙鹤白水泥有限责任公司","工业企业","3011|水泥制造","大气环境","水泥窑(DA007)","国家标准","水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)","（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统","70","141172","112","9.9","12.2","10.1","氟化物","2024-11-29","0.940","1.18","mg/m3","5","","是","否",""]
["2024","11","08","新余市","分宜县","江西雅保锂业有限公司","工业企业","2612|无机碱制造","土壤污染监管,环境风险管控","转型窑(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","80","16592","57","18.6","7.87","6.1","氮氧化物","2024-11-08","166.9","157","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","11","08","新余市","分宜县","江西雅保锂业有限公司","工业企业","2612|无机碱制造","土壤污染监管,环境风险管控","转型窑(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","80","17109","57","18","7.8","6.3","颗粒物","2024-11-08","2.8","2.6","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","11","08","新余市","分宜县","江西雅保锂业有限公司","工业企业","2612|无机碱制造","土壤污染监管,环境风险管控","酸化窑排放口(DA002)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","80","4237","45","7.8","","4.5","颗粒物","2024-11-08","3.2","3.2","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","11","08","新余市","分宜县","江西雅保锂业有限公司","工业企业","2612|无机碱制造","土壤污染监管,环境风险管控","酸化窑热烘炉排气筒(DA004)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","70","3607","54","3.9","18.67","1.6","颗粒物","2024-11-08","4.6","24","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","11","08","新余市","分宜县","江西雅保锂业有限公司","工业企业","2612|无机碱制造","土壤污染监管,环境风险管控","酸化窑排放口(DA002)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,硫化合物及硫酸盐工业,涉钡、锶重金属无机化合物工业","80","4770","45","7.8","","5.1","硫酸雾","2024-11-08","<0.2","<0.2","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","11","08","新余市","分宜县","江西雅保锂业有限公司","工业企业","2612|无机碱制造","土壤污染监管,环境风险管控","转型窑(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,其他（二氧化硫）","80","16592","57","18.6","7.87","6.1","二氧化硫","2024-11-08","<2","<2","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","11","08","新余市","分宜县","江西雅保锂业有限公司","工业企业","2612|无机碱制造","土壤污染监管,环境风险管控","酸化窑热烘炉排气筒(DA004)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,所有","70","2968","54","4.7","18.67","1.3","氮氧化物","2024-11-08","<2","<2","mg/m3","200","","是","否",""]
["2024","11","08","新余市","分宜县","江西雅保锂业有限公司","工业企业","2612|无机碱制造","土壤污染监管,环境风险管控","转型窑(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物工业","80","15370","57","18","7.87","5.6","铊及其化合物（以铊计）","2024-11-08","0.0000616","0.0000579","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2024","11","08","新余市","分宜县","江西雅保锂业有限公司","工业企业","2612|无机碱制造","土壤污染监管,环境风险管控","转型窑(DA003)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,无机氟化合物工业","80","16592","57","18","7.87","6.1","氟化物","2024-11-08","0.391","0.368","mg/m3","6","","是","否",""]
["2024","11","08","新余市","分宜县","江西雅保锂业有限公司","工业企业","2612|无机碱制造","土壤污染监管,环境风险管控","酸化窑热烘炉排气筒(DA004)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,其他（二氧化硫）","70","2968","54","4.7","18.67","1.3","二氧化硫","2024-11-08","11.9","63","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","有机废气排放口(DA001)","地方标准","挥发性有机物排放标准  第3部分：医药制造业(DB36/1101.3-2019)","表1　挥发性有机物有组织排放浓度限值","70","4691","39.7","5.91","","3.1","总挥发性有机物","2024-11-12","0.086","0.086","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","有机废气排放口(DA001)","国家标准","制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)","（表1）大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气","70","4691","39.7","5.91","","3.1","氨","2024-11-12","1.54","1.54","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","碱性废气排口(DA001)","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m","70","7087","25.4","14.59","","5","硫化氢","2024-11-12","0.00379","0.00379","kg/h","0.33","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","有机废气排放口(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒20m,二级,4.3","70","4691","39.7","5.91","","3.1","二氧化硫","2024-11-12","<3","<3","mg/m3","550","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","有机废气排放口(DA001)","地方标准","挥发性有机物排放标准  第3部分：医药制造业(DB36/1101.3-2019)","表1　挥发性有机物有组织排放浓度限值","70","4691","39.7","5.91","","3.1","非甲烷总烃","2024-11-12","0.67","0.67","mg/m3","80","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","有机废气排放口(DA001)","国家标准","制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)","（表1）大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气","70","4691","39.7","5.91","","3.1","氯化氢","2024-11-12","<0.2","<0.2","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","有机废气排放口(DA001)","地方标准","挥发性有机物排放标准  第3部分：医药制造业(DB36/1101.3-2019)","表1　挥发性有机物有组织排放浓度限值","70","4691","39.7","5.91","","3.1","甲苯","2024-11-12","<0.004","<0.004","mg/m3","20","","是","否",""]
["2024","11","04","新余市","高新区","江西荣盛生物医药有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","合成车间工艺废气排口(合并)(3#)","地方标准","挥发性有机物排放标准  第3部分：医药制造业(DB36/1101.3-2019)","表1　挥发性有机物有组织排放浓度限值","85.7","","","","","","甲醇","2024-11-04","21","21","mg/m3","30","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","1#排气筒(DA001)","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度25m","75","20685","40.3","4.4","20.77","8.9","臭气浓度","2024-11-14","935","935","无量纲","6000","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","1#排气筒(DA001)","地方标准","挥发性有机物排放标准　第2部分有机化工行业(ＤＢ36/1101.2-2019)","挥发性有机物排放标准,挥发性有机物排放标准第2部分有机化工行业","75","33169","39.4","14.59","20.9","15.8","挥发性有机物","2024-11-14","2.14","2.14","mg/m3","120","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","1#排气筒(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除火炸药厂其他,排气筒20m,二级,2.6","75","33169","39.4","14.59","20.9","15.8","硫酸雾","2024-11-14","<0.2","<0.2","mg/m3","45","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","1#排气筒(DA001)","国家标准","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度25m","75","33169","39.4","14.59","20.9","15.8","氨","2024-11-14","0.0877","0.0877","kg/h","14","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","1#排气筒(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒20m,二级,1.3","75","33169","39.4","14.59","20.9","15.8","氮氧化物","2024-11-14","<3","<3","mg/m3","240","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","1#排气筒(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒25m,二级,0.52","75","33169","39.4","14.59","20.9","15.8","氯气","2024-11-14","0.428","0.428","mg/m3","65","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","1#排气筒(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒20m,二级,4.3","75","33169","39.4","14.59","20.9","15.8","二氧化硫","2024-11-14","<3","<3","mg/m3","550","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","1#排气筒(DA001)","地方标准","挥发性有机物排放标准  第2部分：有机化工行业[地标](DB36/1101.2-2019)","表2  废气中有机特征污染物及排放限值","75","20685","40.3","4.4","20.77","8.9","甲醇","2024-11-14","<2","<2","mg/m3","50","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","1#排气筒(DA001)","地方标准","挥发性有机物排放标准　第2部分有机化工行业(ＤＢ36/1101.2-2019)","挥发性有机物排放标准,挥发性有机物排放标准第2部分有机化工行业","75","33169","39.4","14.59","20.9","15.8","非甲烷总烃","2024-11-14","0.63","0.63","mg/m3","80","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","1#排气筒(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用","75","33169","39.4","14.59","20.9","15.8","氯化氢","2024-11-14","4.06","4.06","mg/m3","100","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","1#排气筒(DA001)","地方标准","（上海市大气污染物综合排放标准）(DB31/933-2015)","表1大气污染物项目排放限值","75","33169","39.4","14.59","20.9","15.8","乙酸酯类","2024-11-14","0.040","0.040","mg/m3","50","","是","否",""]

{"sheet":"废水排放","index":1,"n_rows":79,"n_cols":25,"rows_kept":79,"merged":[[0,0,0,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废水排放数据",null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷(%)","废水流量(m³/s)","废水水温(℃)","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","地方标准","高新区企业与污水处理厂协商接管标准(余高环字【2019】8号)(余高环字【2019】8号)","企业与污水处理厂协商限值","15","","21","动植物油类","2024-11-07","0.35","mg/L","30","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","地方标准","高新区企业与污水处理厂协商接管标准(余高环字【2019】8号)(余高环字【2019】8号)","企业与污水处理厂协商限值","15","","21","总磷（以P计）","2024-11-07","0.05","mg/L","2.0","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","地方标准","高新区企业与污水处理厂协商接管标准(余高环字【2019】8号)(余高环字【2019】8号)","企业与污水处理厂协商限值","15","","21","五日生化需氧量（BOD5）","2024-11-07","1.2","mg/L","50","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","15","","21","总铜","2024-11-07","0.0356","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","15","","21","氟化物","2024-11-07","0.216","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","地方标准","高新区企业与污水处理厂协商接管标准(余高环字【2019】8号)(余高环字【2019】8号)","企业与污水处理厂协商限值","15","","21","氨氮（NH3-N）","2024-11-07","0.710","mg/L","25","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","地方标准","高新区企业与污水处理厂协商接管标准(余高环字【2019】8号)(余高环字【2019】8号)","企业与污水处理厂协商限值","15","","21","悬浮物","2024-11-07","9","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","地方标准","高新区企业与污水处理厂协商接管标准(余高环字【2019】8号)(余高环字【2019】8号)","企业与污水处理厂协商限值","15","","21","总氮（以N计）","2024-11-07","6.98","mg/L","35","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","地方标准","高新区企业与污水处理厂协商接管标准(余高环字【2019】8号)(余高环字【2019】8号)","企业与污水处理厂协商限值","15","","21","pH值","2024-11-07","7.6","无量纲","9","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","15","","21","总锌","2024-11-07","0.0199","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","地方标准","高新区企业与污水处理厂协商接管标准(余高环字【2019】8号)(余高环字【2019】8号)","企业与污水处理厂协商限值","15","","21","色度","2024-11-07","5","倍","30","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","15","","21","石油类","2024-11-07","0.06","mg/L","3.0","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","地方标准","高新区企业与污水处理厂协商接管标准(余高环字【2019】8号)(余高环字【2019】8号)","企业与污水处理厂协商限值","15","","21","化学需氧量","2024-11-07","23","mg/L","150","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","15","","21","总铁","2024-11-07","<0.03","mg/L","3.0","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","15","","21","总铝","2024-11-07","0.0454","mg/L","3.0","","是","否",""]
["2024","11","07","新余市","渝水区","新余市木林森线路板有限公司","工业企业","3982|电子电路制造","水环境,土壤环境","总排口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","15","","21","氰化物（总氰化合物）","2024-11-07","<0.001","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总汞","2024-11-11","<0.00004","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","六价铬","2024-11-11","<0.004","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总铊","2024-11-11","<0.00002","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总锑","2024-11-11","0.00010","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放,涉锰、镍、钼、铜重金属无机化合物工业 ","","","","总铬","2024-11-11","0.008","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","73","","34","总磷（以P计）","2024-11-11","0.06","mg/L","2","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总砷","2024-11-11","<0.0003","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总铅","2024-11-11","0.00017","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","73","","34","氟化物","2024-11-11","0.623","mg/L","6","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","73","","34","悬浮物","2024-11-11","9","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","73","","34","总铜","2024-11-11","0.0137","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","73","","34","石油类","2024-11-11","<0.06","mg/L","6","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","73","","34","化学需氧量","2024-11-11","8","mg/L","200","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","73","","34","pH值","2024-11-11","7.1","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","73","","34","总氮（以N计）","2024-11-11","4.48","mg/L","60","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","地方标准","分宜工业园区接管标准(分工管字【2016】102号)(分工管字【2016】102号)","污水处理厂接管限制","73","","34","氨氮（NH3-N）","2024-11-11","1.82","mg/L","25","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","73","","34","总锌","2024-11-11","0.497","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总钴","2024-11-11","0.00008","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总镉","2024-11-11","0.00038","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总镍","2024-11-11","0.00159","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总锰","2024-11-11","0.00134","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","11","11","新余市","分宜县","江西恩凯金属科技有限公司","固废处置厂","7724|危险废物治理","水环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","73","","34","硫化物","2024-11-11","<0.005","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","烷基汞","2024-11-12","<0.02","ng/L","10","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","总汞","2024-11-12","<0.00004","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","83","","24","总氮（以N计）","2024-11-12","8.40","mg/L","50","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","83","","24","氰化物（总氰化合物）","2024-11-12","0.051","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","83","","24","悬浮物","2024-11-12","18","mg/L","300","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","83","","24","二氯甲烷","2024-11-12","0.00159","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","83","","24","五日生化需氧量（BOD5）","2024-11-12","15.4","mg/L","250","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","83","","24","总磷（以P计）","2024-11-12","0.32","mg/L","7","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","83","","24","硝基苯类","2024-11-12","<0.2","mg/L","2.0","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","83","","24","色度","2024-11-12","9","倍","50","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","83","","24","挥发酚","2024-11-12","0.010","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","总镍","2024-11-12","0.00809","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","83","","24","总锌","2024-11-12","0.0978","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","83","","24","硫化物","2024-11-12","0.10","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","83","","24","化学需氧量","2024-11-12","130","mg/L","500","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","总砷","2024-11-12","<0.0003","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","83","","24","苯胺类","2024-11-12","0.03","mg/L","2.0","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","83","","24","pH值","2024-11-12","7.3","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","83","","24","氨氮（NH3-N）","2024-11-12","6.12","mg/L","35","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准","83","","24","氟化物","2024-11-12","0.263","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","83","","24","总铜","2024-11-12","0.0480","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","总铅","2024-11-12","0.00193","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","11","12","新余市","高新区","江西开元生物医药科技有限公司","工业企业","2710|化学药品原料药制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","车间排口","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","","","","总镉","2024-11-12","0.00014","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","42","","27","苯胺类","2024-11-14","0.04","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","42","","27","动植物油","2024-11-14","0.82","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","42","","27","甲苯","2024-11-14","<0.0003","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","42","","27","氨氮（NH3-N）","2024-11-14","0.329","mg/L","35","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","42","","27","苯酚","2024-11-14","<0.0005","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","42","","27","pH值","2024-11-14","7.5","无量纲","9","6","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","42","","27","挥发酚","2024-11-14","<0.01","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","42","","27","总磷（以P计）","2024-11-14","0.17","mg/L","7","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","42","","27","总氮（以N计）","2024-11-14","7.38","mg/L","50","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","42","","27","硫化物","2024-11-14","<0.005","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","42","","27","甲醛","2024-11-14","0.093","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准","42","","27","阴离子表面活性剂（LAS）","2024-11-14","0.14","mg/L","5.0","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","42","","27","五日生化需氧量（BOD5）","2024-11-14","4.2","mg/L","250","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","42","","27","悬浮物","2024-11-14","10","mg/L","300","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","42","","27","化学需氧量","2024-11-14","70","mg/L","500","","是","否",""]
["2024","11","14","新余市","高新区","江西香海生物科技有限公司","工业企业","2684|香料、香精制造","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","废水总排放口(DW005)","国家标准","化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)","（表1）现有企业水污染物排放限值,企业废水总排放口,通用","42","","27","二氯甲烷","2024-11-14","<0.0005","mg/L","0.3","","是","否",""]