{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["废水排放","废气排放"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水排放","index":0,"n_rows":38,"n_cols":25,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废水排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷(%)","废水流量(m³/s)","废水水温(℃)","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2025","06","18","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","污水总排放口001","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","75","","27.1","五日生化需氧量（BOD5）","2025-06-18","0.8","mg/L","150","","是","否",""]
["2025","06","18","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","污水总排放口001","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","75","","27.1","悬浮物","2025-06-18","11","mg/L","150","","是","否",""]
["2025","06","18","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","污水总排放口001","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","75","","27.1","化学需氧量","2025-06-18","7","mg/L","150","","是","否",""]
["2025","06","18","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","污水总排放口001","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","75","","27.1","蛔虫卵","2025-06-18","<0.5","个/L","2.0","","是","否",""]
["2025","06","18","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","污水总排放口001","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","75","","27.1","粪大肠菌群数","2025-06-18","21","个/100ml","1000","","是","否",""]
["2025","06","18","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","污水总排放口001","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","75","","27.1","氨氮","2025-06-18","0.226","mg/L","40","","是","否",""]
["2025","06","18","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","污水总排放口001","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","75","","27.1","总氮","2025-06-18","8.71","mg/L","70","","是","否",""]
["2025","06","18","新余市","分宜县","分宜双金猪业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","污水总排放口001","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","75","","27.1","总磷","2025-06-18","0.06","mg/L","5","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","色度","2025-06-17","5","倍","40","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","六价铬","2025-06-17","<0.004","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","化学需氧量（CODcr）","2025-06-17","7","mg/L","100","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","悬浮物","2025-06-17","10","mg/L","30","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","粪大肠菌群数","2025-06-17","6668","个/L","10000","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","总磷","2025-06-17","0.04","mg/L","3","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","总铬","2025-06-17","<0.004","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","生化需氧量（BOD5）","2025-06-17","0.6","mg/L","30","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","总砷","2025-06-17","<0.0003","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","总氮","2025-06-17","24.7","mg/L","40","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","总铅","2025-06-17","0.00067","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","氨氮","2025-06-17","7.52","mg/L","25","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","总汞","2025-06-17","<0.00004","mg/L","0.001","","是","否",""]
["2025","06","17","新余市","分宜县","分宜县公用事业服务中心","固废处置厂","7820|环境卫生管理","水环境","废水排口(002)","国家标准","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)","表2 直接排放的水污染物排放限值","30","","28.9","总镉","2025-06-17","<0.00005","mg/L","0.01","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","33","","28.3","化学需氧量","2025-06-23","47","mg/L","200","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","33","","28.3","石油类","2025-06-23","<0.06","mg/L","6","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","33","","28.3","五日生化需氧量（BOD5）","2025-06-23","1.2","mg/L","250","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","33","","28.3","氰化物（总氰化合物）","2025-06-23","<0.001","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","污水综合排放标准(GB8978-1996)","（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准","33","","28.3","动植物油","2025-06-23","0.23","mg/L","100","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","33","","28.3","总氮（以N计）","2025-06-23","12.2","mg/L","50","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","33","","28.3","硫化物","2025-06-23","<0.005","mg/L","1","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","33","","28.3","悬浮物","2025-06-23","10","mg/L","100","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","33","","28.3","氟化物","2025-06-23","2.44","mg/L","6","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","车间排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总铊","2025-06-23","0.00005","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","车间排口(DW001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","","","","总锑","2025-06-23","<0.00015","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","33","","28.3","总磷（以P计）","2025-06-23","0.05","mg/L","2","","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)"," （表1）水污染物排放限值,间接排放","33","","28.3","pH值","2025-06-23","7.2","无量纲","9","6","是","否",""]
["2025","06","23","新余市","高新区","江西大凯新材料有限公司","工业企业","2619|其他基础化学原料制造","水环境","废水总排放口","地方标准","新余高新区污水处理厂接管标准(001)","污水处理厂接管进水限值","33","","28.3","氨氮（NH3-N）","2025-06-23","0.250","mg/L","35","","是","否",""]

{"sheet":"废气排放","index":1,"n_rows":11,"n_cols":29,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废气排放数据",null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废气生产负荷(%)","废气流量(m³/h)","废气温度(°C)","废气湿度(%)","废气含氧量(%)","废气流速(m/s)","监测项目名称","项目监测日期","废气实测结果","废气折算结果","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2025","06","04","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","1号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","95","43166","144.2","22.9","11.3","17.6","二噁英类","2025-06-04 00:00:00","0.028","0.029","ng-TEQ/m3","0.1","","是","否",""]
["2025","06","05","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","2号炉(DA001)","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","98","46122","151","22.63","10.2","19.1","二噁英类","2025-06-05 00:00:00","0.0068","0.0064","ng-TEQ/m3","0.1","","是","否",""]
["2025","06","06","新余市","渝水区","新余永清环保能源有限公司","固废处置厂","4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电","水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控","3号炉","国家标准","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值","100","50984","141","22.73","10.4","18.4","二噁英类","2025-06-06 00:00:00","0.017","0.016","ng-TEQ/m3","0.1","","是","否",""]
["2025","06","30","新余市","市本级","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂1#烧结机(DA001)","地方标准","（关于推进实施钢铁行业超低排放的意见）(环大气[2019]35号)","附件2,烧结 （球团）","90","1572225","135.4","15.6","14.96","12","二氧化硫","2025-06-30","<2","<2","mg/m3","35","","是","否",""]
["2025","06","30","新余市","市本级","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂1#烧结机(DA001)","地方标准","（关于推进实施钢铁行业超低排放的意见）(环大气[2019]35号)","附件2,烧结 （球团）","90","1607364","135.4","15.6","14.48","12.2","颗粒物","2025-06-30","6.4","4.9","mg/m3","10","","是","否",""]
["2025","06","30","新余市","市本级","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂1#烧结机(DA001)","地方标准","（关于推进实施钢铁行业超低排放的意见）(环大气[2019]35号)","附件2,烧结 （球团）","90","1572225","135.4","15.6","14.96","12","氮氧化物","2025-06-30","32.2","27","mg/m3","50","","是","否",""]
["2025","06","30","新余市","市本级","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂1#烧结机(DA001)","国家标准","无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)","（表3）大气污染排放限值,涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物工业","90","1572225","135.4","15.6","14.96","12","铊及其化合物（以铊计）","2025-06-30","0.0000201","0.0000162","mg/m3","0.05","","是","否",""]
["2025","06","30","新余市","市本级","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂1#烧结机(DA001)","国家标准","大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)","（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用","90","1572225","135.4","15.6","14.96","12","铅及其化合物","2025-06-30","0.00112","0.000890","mg/m3","0.70","","是","否",""]
["2025","06","30","新余市","市本级","新余钢铁股份有限公司","工业企业","3120|炼钢","水环境,大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控","烧结厂1#烧结机(DA001)","国家标准","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012)","（表2）新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结机球团焙烧设备","90","1572225","135.4","15.6","14.96","12","氟化物","2025-06-30","0.503","0.401","mg/m3","4.0","","是","否",""]