{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["废水排放","废气排放","周边环境"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水排放","index":0,"n_rows":29,"n_cols":25,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废水排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷(%)","废水流量(m³/s)","废水水温(℃)","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2025","07","11","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","70","","28.3","氨氮","2025-07-11","0.152","mg/L","40","","是","否",""]
["2025","07","11","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","70","","28.3","粪大肠菌群数","2025-07-11","58","个/100ml","1000","","是","否",""]
["2025","07","11","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","70","","28.3","蛔虫卵","2025-07-11","<0.5","个/L","2.0","","是","否",""]
["2025","07","11","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","国家标准","畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)","（表5）集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度","70","","28.3","五日生化需氧量（BOD5）","2025-07-11","0.6","mg/L","150","","是","否",""]
["2025","07","11","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","70","","28.3","总磷","2025-07-11","0.83","mg/L","5","","是","否",""]
["2025","07","11","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","70","","28.3","化学需氧量","2025-07-11","6","mg/L","150","","是","否",""]
["2025","07","11","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","70","","28.3","总氮","2025-07-11","2.26","mg/L","70","","是","否",""]
["2025","07","11","新余市","分宜县","分宜县瑞祥农业开发有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","综合污水处理站排放口(001)","地方标准","鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准(DB36/852-2015)","规模化畜禽养殖业,高效集约发展区","70","","28.3","悬浮物","2025-07-11","10","mg/L","150","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","总铁","2025-07-23","0.20","mg/L","3.0","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","总铝","2025-07-23","0.00270","mg/L","3.0","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","总磷（以P计）","2025-07-23","0.06","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","氰化物（总氰化合物）","2025-07-23","<0.001","mg/L","0.3","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","氨氮（NH3-N）","2025-07-23","9.15","mg/L","15","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","氟化物","2025-07-23","8.52","mg/L","10","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","总锌","2025-07-23","0.00719","mg/L","1.5","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","石油类","2025-07-23","0.16","mg/L","3.0","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","pH值","2025-07-23","7.6","无量纲","9","6","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","悬浮物","2025-07-23","10","mg/L","50","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","总铜","2025-07-23","0.366","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","地方标准","江西省地方标准《工业废水铊污染物排放标准》[地标][地标](DB36/1149——2019)","工业废水铊污染物排放","10","","29.3","铊","2025-07-23","<0.00002","mg/L","0.005","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","10","","29.3","总镉","2025-07-23","<0.00005","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","总氮（以N计）","2025-07-23","19.0","mg/L","20","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","10","","29.3","总铬","2025-07-23","0.014","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口","10","","29.3","化学需氧量","2025-07-23","38","mg/L","80","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","10","","29.3","六价铬","2025-07-23","0.006","mg/L","0.2","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","","","","10","","29.3","总锑","2025-07-23","<0.00015","mg/L","","","否","",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","处理设施排口（总排口、车间排口）","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口","10","","29.3","总铅","2025-07-23","0.00046","mg/L","0.2","","是","否",""]

{"sheet":"废气排放","index":1,"n_rows":4,"n_cols":29,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废气排放数据",null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废气生产负荷(%)","废气流量(m³/h)","废气温度(°C)","废气湿度(%)","废气含氧量(%)","废气流速(m/s)","监测项目名称","项目监测日期","废气实测结果","废气折算结果","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","废气排放口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求","10","7329","25","6.8","","4.8","氯化氢","2025-07-23","<0.2","<0.2","mg/m3","30","","是","否",""]
["2025","07","23","新余市","高新区","江西澳力特缸套有限公司","工业企业","367|汽车零部件及配件制造","水环境,土壤污染监管","废气排放口","国家标准","电镀污染物排放标准(GB21900-2008)","（表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求","10","7329","25","6.8","","4.8","铬酸雾","2025-07-23","0.0266","0.0266","mg/m3","0.05","","是","否",""]

{"sheet":"周边环境","index":2,"n_rows":175,"n_cols":19,"rows_kept":175,"merged":[[0,0,0,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测周边环境数据",null,"","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","监测项目","项目监测日期","地下水井深(m)","地下水水位(m)","环境监测结果/周边环境噪声监测结果(昼间)","取值单位"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","锌","2025-07-08","12.5","0.9","0.00874","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氯化物","2025-07-08","12.5","0.9","1.22","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","镉","2025-07-08","12.5","0.9","0.00020","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","pH值","2025-07-08","12.5","0.9","6.1","无量纲"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","四氯化碳","2025-07-08","12.5","0.9","<0.4","ug/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氰化物","2025-07-08","12.5","0.9","<0.002","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硫酸盐","2025-07-08","12.5","0.9","26.8","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","汞","2025-07-08","12.5","0.9","<0.00004","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","耗氧量（COD法，以O2计）","2025-07-08","12.5","0.9","0.8","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铁","2025-07-08","12.5","0.9","<0.03","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","钠","2025-07-08","12.5","0.9","5.59","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硝酸盐","2025-07-08","12.5","0.9","0.246","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","苯","2025-07-08","12.5","0.9","<0.4","ug/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氨氮","2025-07-08","12.5","0.9","0.054","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","色度","2025-07-08","12.5","0.9","<5","度"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","浑浊度","2025-07-08","12.5","0.9","6.2","NTU"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","亚硝酸盐","2025-07-08","12.5","0.9","<0.016","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铬（六价）","2025-07-08","12.5","0.9","<0.004","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铜","2025-07-08","12.5","0.9","0.00370","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","甲苯","2025-07-08","12.5","0.9","<0.3","ug/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铅","2025-07-08","12.5","0.9","0.00011","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氟化物","2025-07-08","12.5","0.9","0.077","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","总硬度","2025-07-08","12.5","0.9","137","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","碘化物","2025-07-08","12.5","0.9","<0.002","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硫化物","2025-07-08","12.5","0.9","<0.005","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","阴离子表面活性剂","2025-07-08","12.5","0.9","<0.05","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","砷","2025-07-08","12.5","0.9","<0.0003","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硒","2025-07-08","12.5","0.9","<0.0004","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","挥发性酚类（以苯酚计）","2025-07-08","12.5","0.9","<0.0003","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铝","2025-07-08","12.5","0.9","0.122","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","三氯甲烷","2025-07-08","12.5","0.9","<0.4","ug/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","溶解性总固体","2025-07-08","12.5","0.9","107","mg/L"]
["2025","07","08","新余市","渝水区","新余方胜矿业有限公司罗溪尾矿库","工业企业","081|铁矿采选","地下水","2#井","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","锰","2025-07-08","12.5","0.9","0.36","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表2）地下水质量非常规指标及限值,Ⅳ类","锑","2025-07-10","6.3","1.4","<0.00015","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表2）地下水质量非常规指标及限值,Ⅳ类","铊","2025-07-10","18.4","4.2","0.00007","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","镉","2025-07-10","6.3","1.4","0.00018","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铬（六价）","2025-07-10","18.4","4.2","<0.004","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","挥发性酚类（以苯酚计）","2025-07-10","18.4","4.2","0.0005","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","锰","2025-07-10","18.4","4.2","3.77","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铜","2025-07-10","7.5","1.9","0.00697","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","亚硝酸盐","2025-07-10","7.5","1.9","0.026","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","钠","2025-07-10","7.5","1.9","12.7","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硫酸盐","2025-07-10","18.4","4.2","155","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铅","2025-07-10","7.5","1.9","0.00044","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","锰","2025-07-10","13","2.2","0.07","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","阴离子表面活性剂","2025-07-10","13","2.2","<0.05","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","锰","2025-07-10","6.3","1.4","0.10","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铬（六价）","2025-07-10","6.3","1.4","0.004","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","三氯甲烷","2025-07-10","6.3","1.4","<0.4","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硝酸盐","2025-07-10","6.3","1.4","<0.016","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表2）地下水质量非常规指标及限值,Ⅳ类","铊","2025-07-10","13","2.2","0.00011","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","阴离子表面活性剂","2025-07-10","7.5","1.9","<0.05","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","砷","2025-07-10","7.5","1.9","<0.0003","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氯化物","2025-07-10","7.5","1.9","29.6","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铝","2025-07-10","18.4","4.2","0.0285","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","浑浊度","2025-07-10","7.5","1.9","11","NTU"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硫化物","2025-07-10","7.5","1.9","<0.005","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硒","2025-07-10","7.5","1.9","<0.0004","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","色度","2025-07-10","13","2.2","<5","度"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铁","2025-07-10","13","2.2","<0.03","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","锌","2025-07-10","6.3","1.4","0.0145","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氰化物","2025-07-10","18.4","4.2","<0.002","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硫化物","2025-07-10","18.4","4.2","<0.005","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","镉","2025-07-10","18.4","4.2","0.00023","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","苯","2025-07-10","18.4","4.2","<0.4","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氨氮","2025-07-10","7.5","1.9","0.348","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","色度","2025-07-10","7.5","1.9","<5","度"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","苯","2025-07-10","7.5","1.9","<0.4","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","四氯化碳","2025-07-10","7.5","1.9","<0.4","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","甲苯","2025-07-10","18.4","4.2","<0.3","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硝酸盐","2025-07-10","7.5","1.9","0.722","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","锌","2025-07-10","18.4","4.2","0.00496","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","总硬度","2025-07-10","18.4","4.2","309","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","四氯化碳","2025-07-10","13","2.2","<0.4","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","亚硝酸盐","2025-07-10","13","2.2","0.025","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","镉","2025-07-10","13","2.2","0.00030","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","砷","2025-07-10","13","2.2","<0.0003","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铁","2025-07-10","6.3","1.4","<0.03","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","甲苯","2025-07-10","6.3","1.4","<0.3","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硒","2025-07-10","18.4","4.2","0.0017","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硫酸盐","2025-07-10","6.3","1.4","96.6","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氨氮","2025-07-10","6.3","1.4","0.139","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铜","2025-07-10","18.4","4.2","0.00493","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铁","2025-07-10","18.4","4.2","0.52","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","甲苯","2025-07-10","7.5","1.9","<0.3","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氯化物","2025-07-10","6.3","1.4","15.8","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","镉","2025-07-10","7.5","1.9","0.00035","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铝","2025-07-10","7.5","1.9","0.607","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","耗氧量（COD法，以O2计）","2025-07-10","7.5","1.9","1.0","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","总硬度","2025-07-10","7.5","1.9","145","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","碘化物","2025-07-10","18.4","4.2","0.078","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","pH值","2025-07-10","13","2.2","6.8","无量纲"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氰化物","2025-07-10","13","2.2","<0.002","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","溶解性总固体","2025-07-10","13","2.2","118","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氯化物","2025-07-10","13","2.2","169","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","总硬度","2025-07-10","13","2.2","270","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","亚硝酸盐","2025-07-10","6.3","1.4","0.004","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表2）地下水质量非常规指标及限值,Ⅳ类","铊","2025-07-10","7.5","1.9","0.00010","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","亚硝酸盐","2025-07-10","18.4","4.2","0.028","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","三氯甲烷","2025-07-10","18.4","4.2","<0.4","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","浑浊度","2025-07-10","18.4","4.2","9.7","NTU"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铬（六价）","2025-07-10","7.5","1.9","<0.004","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","锰","2025-07-10","7.5","1.9","0.32","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氰化物","2025-07-10","7.5","1.9","<0.002","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","汞","2025-07-10","13","2.2","<0.00004","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","浑浊度","2025-07-10","13","2.2","3.2","NTU"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","钠","2025-07-10","13","2.2","78.6","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氨氮","2025-07-10","13","2.2","0.724","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","锌","2025-07-10","13","2.2","0.0177","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","碘化物","2025-07-10","6.3","1.4","0.268","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","钠","2025-07-10","6.3","1.4","8.48","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铅","2025-07-10","6.3","1.4","0.00025","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","苯","2025-07-10","6.3","1.4","<0.4","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表2）地下水质量非常规指标及限值,Ⅳ类","铊","2025-07-10","6.3","1.4","0.00003","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氨氮","2025-07-10","18.4","4.2","1.04","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","汞","2025-07-10","18.4","4.2","<0.00004","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","色度","2025-07-10","18.4","4.2","<5","度"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氰化物","2025-07-10","6.3","1.4","<0.002","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","pH值","2025-07-10","7.5","1.9","6.2","无量纲"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硫酸盐","2025-07-10","7.5","1.9","8.34","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","钠","2025-07-10","18.4","4.2","20.4","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硫化物","2025-07-10","13","2.2","<0.005","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","三氯甲烷","2025-07-10","13","2.2","<0.4","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铅","2025-07-10","13","2.2","0.00036","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硒","2025-07-10","6.3","1.4","<0.0004","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氯化物","2025-07-10","18.4","4.2","27.8","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氟化物","2025-07-10","6.3","1.4","0.130","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表2）地下水质量非常规指标及限值,Ⅳ类","锑","2025-07-10","7.5","1.9","0.00045","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表2）地下水质量非常规指标及限值,Ⅳ类","锑","2025-07-10","13","2.2","0.00017","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表2）地下水质量非常规指标及限值,Ⅳ类","锑","2025-07-10","18.4","4.2","<0.00015","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","阴离子表面活性剂","2025-07-10","18.4","4.2","<0.05","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","挥发性酚类（以苯酚计）","2025-07-10","6.3","1.4","0.0010","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氟化物","2025-07-10","18.4","4.2","1.47","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","汞","2025-07-10","6.3","1.4","0.00018","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硫化物","2025-07-10","6.3","1.4","0.005","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","汞","2025-07-10","7.5","1.9","<0.00004","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铁","2025-07-10","7.5","1.9","<0.03","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","总硬度","2025-07-10","6.3","1.4","188","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铜","2025-07-10","6.3","1.4","0.00550","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","锌","2025-07-10","7.5","1.9","0.0317","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","碘化物","2025-07-10","7.5","1.9","<0.002","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硝酸盐","2025-07-10","18.4","4.2","1.27","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","三氯甲烷","2025-07-10","7.5","1.9","<0.4","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硝酸盐","2025-07-10","13","2.2","3.47","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铬（六价）","2025-07-10","13","2.2","<0.004","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铝","2025-07-10","13","2.2","0.141","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","碘化物","2025-07-10","13","2.2","0.022","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氟化物","2025-07-10","13","2.2","0.727","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铜","2025-07-10","13","2.2","0.00522","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硫酸盐","2025-07-10","13","2.2","183","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","甲苯","2025-07-10","13","2.2","<0.3","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","浑浊度","2025-07-10","6.3","1.4","14","NTU"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","阴离子表面活性剂","2025-07-10","6.3","1.4","<0.05","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","耗氧量（COD法，以O2计）","2025-07-10","6.3","1.4","1.4","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","溶解性总固体","2025-07-10","18.4","4.2","102","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","砷","2025-07-10","18.4","4.2","0.0084","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","耗氧量（COD法，以O2计）","2025-07-10","18.4","4.2","3.9","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","四氯化碳","2025-07-10","18.4","4.2","<0.4","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铅","2025-07-10","18.4","4.2","0.00012","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","四氯化碳","2025-07-10","6.3","1.4","<0.4","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","溶解性总固体","2025-07-10","7.5","1.9","109","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","挥发性酚类（以苯酚计）","2025-07-10","7.5","1.9","0.0003","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢冷轧地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","氟化物","2025-07-10","7.5","1.9","0.260","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","挥发性酚类（以苯酚计）","2025-07-10","13","2.2","0.0003","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","耗氧量（COD法，以O2计）","2025-07-10","13","2.2","2.9","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","硒","2025-07-10","13","2.2","<0.0004","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢老区污水处理地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","苯","2025-07-10","13","2.2","<0.4","ug/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","溶解性总固体","2025-07-10","6.3","1.4","115","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","色度","2025-07-10","6.3","1.4","<5","度"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢环科地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","pH值","2025-07-10","18.4","4.2","6.6","无量纲"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","铝","2025-07-10","6.3","1.4","0.0782","mg/L"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","pH值","2025-07-10","6.3","1.4","5.8","无量纲"]
["2025","07","10","新余市","渝水区","新余钢铁集团有限公司","工业企业","312|炼钢","地下水"," 新钢烧结地下水","国家标准","地下水质量标准(GB/T 14848-2017)","（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅳ类","砷","2025-07-10","6.3","1.4","<0.0003","mg/L"]